Информация об изделии

# Требования к компьютерной системе

> Пользование принтером с IBM-совместимым компьютером
> Пользование принтером с компьютером Macintosh

## Пользование принтером с IBM-совместимым компьютером

Чтобы пользоваться этим принтером, потребуется установленная операционная система Microsoft® Windows® Millennium, 98, 95, XP, 2000 или NT 4.0 и экранированный параллельный интерфейсный кабель с витыми парами проводов. При желании подключить принтер к USB-порту потребуется IBM-совместимый компьютер с установленной операционной системой Windows Me, 98 или 2000, USB-портом и экранированный USB-кабель.

Используемый компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению:

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Процессор Pentium для Windows 98, 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me | Процессор Pentium 300 МГц для Windows XP
32 MB ОЗУ для Windows Me, 98, 95, NT 4.0 64 MB ОЗУ для Windows 2000 | 128 MB ОЗУ или больше
100 MB свободного места на жестком диске для Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0 | 500 MB*1/300 MB*2 или больший объем свободного места (B0)
Монитор VGA | Монитор VGA или более качественный монитор

| *1 для работы с графикой

| *2 для работы с линейными данными

Поставщик компьютера может модернизировать вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

[К началу]

## Использование принтера с компьютером Macintosh

Для использования принтера с компьютером Apple® Macintosh® последний должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению. Необходимо также иметь USB-кабель для подключения принтера к компьютеру Macintosh.

Минимальные требования | Рекомендуемые требования
PowerPC | PowerPC G3 350MHz*1/PowerPC G3 300 MHz*2 или более быстрый процессор
Mac OS 8.5.1 | Mac OS 9.1 или выше
11 MB доступной памяти 14 MB доступной памяти при включенном режиме фоновой печати. | 33 MB или более доступной памяти 56 MB доступной памяти при включенном режиме фоновой печати.
- | 500 MB*1/300 MB*2 или больший объем свободного места (B0)

| *1 для работы с графикой

| *2 для работы с линейными данными

| Примечание:

Объем доступной памяти зависит от числа приложений и сервисов, запущенных в определенный момент времени. Чтобы увидеть сколько памяти доступно, выберите пункт About This Macintosh (Об этом компьютере Macintosh) из меню Apple и проверьте размер памяти (указывается в килобайтах) в строке "Largest Unused Block" (1,024 K = 1 MB).

Объем памяти указывается для печати на листе формата B0 (1030 x 1456 мм). Эти требования могут различаться в зависимости от формата бумаги, типа используемого приложения и сложности отправляемого на печать документа.

Версии необходимых операционных систем Macintosh могут различаться в зависимости от типа используемого интерфейса, как указано ниже: Сетевой интерфейс: от 8.5.1 до 9.x Интерфейс USB: от 8.5.1 до 9.x Интерфейс Type-B: от 8.6.x до 9.x

В дополнение к требуемому объему памяти, вам необходимо дополнительно 15 MB свободного места на жестком диске для установки программного обеспечения принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее