Печать в Macintosh

# Основные установки

> Настройка драйвера принтера
> Отмена печати

## Настройка драйвера принтера

Для настройки драйвера принтера выполните следующие действия.

Подробности о программном обеспечении принтера смотрите в оперативной справке, для чего щелкайте на командной кнопке с надписью Help (со знаком "?") в диалоговых окнах задания установок драйвера.

| Примечание:

Хотя большинство программных приложений Macintosh отменяют установки, выполненные в драйвере принтера, некоторые все-таки не делают этого, поэтому вы должны проверять установки, чтобы получить ожидаемые результаты.

| Выберите пункт PAGE SETUP (Параметры страницы) в меню File (Файл). Таким образом выведится диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы), показанное ниже.

##### Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы)

| Выберите размер бумаги, загруженной в принтер, в списке Paper Size (Размер бумаги).

| Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке Paper Source (Тип бумаги).

| Выполните установки для опций No Margins (Без полей), Orientation (Ориентация), а также по необходимости Reduce or Enlarge (Уменьшить или Увеличить).

| При пользовании рулонной бумагой выберите необходимый пункт для опции Roll Paper Option (Рулонная бумага).

| После задания установок щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

|  | Примечание:

Вы не можете вести печать из диалогового окна Page Setup (Параметры страницы). Вы можете печатать только из диалогового окна Print (Печать).

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать), как показанное ниже.

##### Диалоговое окно Print (Печать)

|  | Примечание:

Вы можете также открыть диалоговое окно Print (Печать), нажав на кнопку Options (Параметры) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).

| Выполните установки для опций Copies (Число копий) и Pages (Страницы).

| Выберите носитель, загруженный в принтер, в списке Media Type (Тип носителя).

|  | Примечание:

Установка Media Type (Тип носителя) определяет последующую доступность других установок, поэтому вы должны всегда выполнять эту установку первой.

| Для опции Ink (Чернила), если вы используете чернила UltraChrome, выберите Color/B&W Photo (Цветные/Ч/Б фото) чтобы печатать в цвете или монохромные фотографии, или Black (Черные) чтобы установить черновую или черно-белую печать. Если вы используете чернила ColorFast или чернили на водяной основе, выберите Color (Цветные) чтобы печатать в цвете, или Black (Черные) чтобы установить черновую или черно-белую печать.

| Проверьте, что для опции Mode (Режим) выбран параметр Automatic(Автоматический).

|  | Примечание:

В случае выбора режима Automatic (Автоматический) драйвер принтера определяет все частные установки на основе текущих установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Отрегулируйте ползунком параметры Speed (Скорость) и Quality (Качество) для опции Mode (Режим). Передвиньте ползунок влево или вправо в зависимости оттого, что для вас более важно. Эта установка обычно автоматически определяется в соответствии с установкой Media Type (Тип носителя).

|  | Примечание:

Появление ползунка зависит от выбираемого вами типа носителя для опции Mode (Режим).

| Щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы начать печатать.

[К началу]

## Отмена печати

Для отмены печати выполните следующие действия.

| Предупреждение:

В случае остановки печати вам может потребоваться снова начать печатать с начала для получения наилучших результатов. В противном случае на отпечатанных изображениях могут появиться отклонения в расположении элементов изображений или полосатость.

### Когда режим фоновой печати включен

| Нажмите на кнопку Power(Сеть), чтобы выключить принтер.

| Выберите утилиту EPSON Monitor3 в меню приложения на правом конце строки меню. Откроется диалоговое окно утилиты EPSON Monitor3.

| Щелкните на названии документа, который находится на экране в процессе приема данных на печать, затем щелкните на кнопке Stop, чтобы отменить задание на печать.

### Когда режим фоновой печати отключен

| Нажмите на кнопку Power(Сеть), чтобы выключить принтер.

| Прижмите клавишу на клавиатуре и нажмите на клавишу со знаком препинания точка [.] чтобы отменить задание на печать.

[К началу]

Предыдущая | Далее