Поиск и устранение неисправностей

# Распечатки отличаются от ожидаемых

> Неправильные или искаженные символы
> Неправильные поля
> Инвертированное изображение
> Печатаются пустые страницы
> Напечатанный цвет отличается от цвета на экране
> Сдвиг направляющих линий

## Неправильные или искаженные символы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- В Windows выберите ваш принтер в качестве принтера по умолчанию. См. раздел Ваш принтер EPSON не выбран в качестве принтера по умолчанию

- Удалите все находящиеся в ожидании задания на печать из Progress Meter (Индикатор процента выполнения) (для Windows), или из EPSON Monitor3 (для Macintosh). См. раздел Использование Progress Meter (Индикатор процента выполнения) , или Доступ к EPSON Monitor3

- Выключите принтер и компьютер. Проверьте надежность подключения интерфейсного кабеля.

- Убедитесь, что работает приложение для Windows 98, 95, 2000, NT 4.0 или Macintosh.

- Убедитесь, что выбран драйвер принтера EPSON STYLUS PRO 5500.

> Если вы используете Windows NT 4.0, то попробуйте установить EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) . Щелкните на Start (Пуск) , укажите на Programs (Программы) , потом укажите на EPSON Printers (Принтеры EPSON) , и укажите на EPSON Printer Port Uninstall (Удалить порт принтера EPSON) . Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Проверьте установку полей в вашем прикладном программном обеспечении.

- Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы. См. раздел Область печати.

- Для Windows, проверьте установки в меню Paper (Бумага). Убедитесь, что установки соответствуют формату используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установки в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы). Убедитесь, что установки соответствуют формату используемой вами бумаги.

- Убедитесь, что бумага правильно уложена. Выровняйте бумагу по вертикали и следите, чтобы она примыкала к рядам дырок в принтере.

[К началу]

## Инвертированное изображение

В драйвере принтера выключите установку Flip Horizontal (Поворот по горизонтали) . За указаниями обратитесь к онлайновой справке для драйвера принтера.

[К началу]

## Печатаются пустые страницы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- В Windows выберите ваш принтер в качестве принтера по умолчанию. См. раздел Ваш принтер EPSON не выбран в качестве принтера по умолчанию.

- Для Windows, проверьте установки в диалоговом окне Paper (Бумага). Убедитесь, что они соответствуют формату используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установки в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы). Убедитесь, что установки соответствуют формату используемой вами бумаги.

[К началу]

## Напечатанный цвет отличается от цвета на экране

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Для установки соответствия цветов в вашей системе нужно в диалоговом окне Advanced (Дополнительно) выбрать sRGB для Windows, или ColorSync для Macintosh.

> Поскольку принтеры и мониторы по-разному воспроизводят цвета, то напечатанные цвета не всегда будут в точности совпадать с цветами на экране монитора. Однако, вышеуказанные цветовые системы помогают преодолеть разницу в цветах.

- В диалоговом окне Advanced (Дополнительно) выберите PhotoEnhance4 . Вы сможете воспроизвести более четкие изображения с более естественными цветами.

- В диалоговом окне Advanced (Дополнительно) выберите Color Controls (Управление цветом) и настройте цвет, яркость и т.п. как вам нужно.

- Для Macintosh, убедитесь, что ваше приложение и устройства чтения изображений поддерживают систему ColorSync, если в диалоговом окне Advanced (Дополнительно) вы выбрали ColorSync .

- Не используйте обычную бумагу.

> Цвет распечатки изображений может зависеть от носителя. В зависимости от ваших требований к распечатке выбирайте соответствующую бумагу.

[К началу]

## Сдвиг направляющих линий

Возможно, что невыровнена печатающая головка.

Когда установлена двунаправленная печать, направляющие линии будут сдвигаться, если печатающая головка невыровнена. Запустите утилиту Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки). См. раздел Выравнивание печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая