Обслуживание и транспортировка

# Проверка сопел печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка сопел)
> Использование клавиш панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение выглядит неожиданно тускло или что в нем пропущены какие-либо цвета, то возможно, что вам удастся определить проблему, выполнив проверку сопел печатающей головки.

Вы можете проверить сопла печатающей головки из вашего компьютера, используя утилиту Nozzle Check (Проверка сопел), входящую в состав программного обеспечения принтера, или используя клавиши панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка сопел)

Для использования утилиты Nozzle Check (Проверка сопел) нужно выполнить указанные ниже действия.

| Примечание:

| Не используйте утилиту Nozzle Check (Проверка сопел) пока идет печать, поскольку в этом случае ваша распечатка может оказаться смазанной.

### Для пользователей Windows

| Проверьте, что в лоток для бумаги загружена бумага формата A4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка сопел) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для пользователей Macintosh

| Проверьте, что в лоток для бумаги загружена бумага формата A4 или Letter.

| Обратитесь к диалоговому окну Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Щелкните на пиктограмме Utility (Утилиты), а потом щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка сопел) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Использование клавиш панели управления

Для проверки сопел печатающей головки с помощью клавиш панели управления обратитесь к разделу Проверка сопел и установок принтера .

[К началу]

Предыдущая | Следующая