Информация об изделии

# Компоненты принтера и панель управления

> Вид спереди
> Вид сзади
> Вид изнутри
> Панель управления

## Вид спереди

1 | Панель управления | 7 | передняя прорезь для ручной подачи
2 | боковая направляющая | 8 | гнездо чернильных картриджей
3 | крышка лотка для бумаги | 9 | дверца гнезда для чернильных картриджей
4 | рычаг типа носителя | 10 | прижимные планки чернильных картриджей
5 | лоток для бумаги | 11 | крышка принтера
6 | рычаг формата бумаги |  |

[К началу]

## Вид сзади

1 | левая боковая направляющая | 5 | крышка тракта прохождения бумаги
2 | крышка гнезда для дополнительной интерфейсной карты | 6 | крышка задней прорези для ручной подачи бумаги
3 | разъем интерфейса USB | 7 | задняя прорезь для ручной подачи бумаги
4 | разъем параллельного интерфейса |  |

[К началу]

## Вид изнутри

1 | печатающая головка | 4 | лоток для бумаги (выдвинутый)
2 | направляющая переднего края | 5 | рычаг освобождения удлинителя лотка для бумаги
3 | бумагонаправляющий ролик | 6 | левая боковая направляющая

[К началу]

## Панель управления

1 | световой индикатор Ink Out (нет чернил) | 9 | световой индикатор Operate (Работа)
2 | световой индикатор Paper Out (Нет бумаги) | 10 | световой индикатор paper (бумага) (лоток для бумаги)
3 | световой индикатор Paper Size/Type (формат/тип бумаги) | 11 | световой индикатор голубых чернил
4 | клавиша Eject-Continue (Извлечь/Продолжить) | 12 | световой индикатор черных чернил
5 | клавиша Cleaning (Чистка) | 13 | световой индикатор paper (бумага) (гнезда ручной подачи бумаги)
6 | клавиша Reset (Сброс) | 14 | световой индикатор пурпурных чернил
7 | световой индикатор paper (бумага) (нижний лоток для бумаги) | 15 | световой индикатор желтых чернил
8 | клавиша Operate (Работа) |  |

[К началу]

Следующая