Программное обеспечение принтера

# Использование драйвера принтера

> Задание установки Media Type (Тип носителя)
> Использование режимов Automatic(Автоматически), PhotoEnhance (Расширенный для фотографий) и Custom (Пользовательский)
> Настройка ориентации страницы и области печати
> Подгон документа под формат страницы
> Печать двух или четырех страниц на одном листе
> Печать плакатов
> Печать водяных знаков на вашем документе
> Предварительный просмотр вашей распечатки

Программное обеспечение драйвера принтера позволяет компьютеру управлять принтером в соответствии с заданными вами установками, требуемыми для вашей печати.

## Задание установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет доступность других установок, поэтому вы всегда должны начинать задание установок именно с этой установки.

В меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (для Macintosh) , выберите такую установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует бумаге, загруженной вами в принтер. Найдите вашу бумагу в приведенном ниже списке и потом выберите соответствующую установку Media Type. Для некоторых видов бумаги вы сможете выбирать из нескольких установок Media Type.

Установка Media Type (Тип носителя) | Название специального носителя EPSON
Archival Matte Paper | EPSON Archival Matte Paper
Premium Semigloss Photo Paper | EPSON Premium Semigloss Photo Paper
Professional Glossy Paper | EPSON Professional Glossy Paper
Watercolor Paper-Radiant White | EPSON Watercolor Paper-Radiant White
Обычная бумага | -

| Примечание:

| Доступность специальных носителей зависит от страны продажи.

| Если вы используете бумагу, отличную от специальных носителей EPSON, то обратитесь к разделу Примечания для специальных носителей и других носителей

[К началу]

## Использование режимов Automatic(Автоматически), PhotoEnhance (Расширенный для фотографий) и Custom (Пользовательский)

Эти установки предназначены для того, чтобы обеспечить вам четыре уровня управления драйвером принтера, как это показано ниже.

Режим Automatic (Автоматически) | Самый быстрый и простой способ для начала печати.
Режим PhotoEnhance (Расширенный для фотографии) | Позволяет задавать различные установки, специально разработанные для коррекции фотографий.
Режим Custom (Пользовательский) | Позволяет выбирать из списка готовые сочетания установок, ориентированные на тот тип документа, который вы хотите распечатать. Кроме того, вы можете создавать свои собственные сочетания установок и записывать их в этот список.

Кроме задания групп установок, влияющих на общее качество печати, вы можете изменять отдельные параметры стиля распечатки и ее макета. Для этого для Windows используются меню Paper (Бумага) и Layout (Макет), а для Macintosh используются диалоговые окна Page Setup (Параметры страницы) и Layout (Макет). См. разделы Настройка ориентации страницы и области печати и Подгон документа под формат страницы

### Режим Automatic (Автоматически)

Когда в меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (для Macintosh) выбран режим Automatic (Автоматически) , то драйвер принтера сам определяет все детальные установки в зависимости от заданных текущих установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Для задания установки Ink (Чернила) нужно щелкнуть на Color (Цветные) , чтобы печатать в цвете, или на Black (Черные) , чтобы печатать в черно-белом режиме или с градациями серого цвета. О задании установки Media Type (Тип носителя) рассказано в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

#####
Меню Main (Главное) (для Windows)

#####
Диалоговое окно Print (Печать) (для Macintosh)

| Примечание:

| В зависимости от того, какой носитель вы выбрали в списке Media Type (Тип носителя) при заданном режиме Automatic (Автоматически) в окне Mode (Режим) может появиться ползунок, позволяющий выбирать между Quality (Качеством) и Speed (Скоростью) . Выберите Quality (Качество) , если качество печати для вас важнее, чем скорость.

| У большинства приложений в Windows есть возможность задания формата бумаги и макета страницы. Тогда установки, заданные в приложении, подавляют аналогичные установки драйвера принтера. Однако, если в вашем приложении нельзя задавать эти установки, то нужно проверить значения установок в меню Paper (Бумага) или меню Layout (Макет) драйвера принтера.

### Режим PhotoEnhance (Расширенный для фотографии)

Режим PhotoEnhance позволяет задавать различные установки для коррекции печатаемых изображений, которые вы можете применить к вашим фотографиям до начала печати. Этот режим не изменяет ваши исходные данные. Щелкните на PhotoEnhance в меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (для Macintosh)

Выбор PhotoEnhance делает доступной клетку флажка Digital Camera Correction (Коррекция для цифровой фотокамеры) . Поставьте флажок в эту клетку при печати фотографий, полученных с помощью цифровой фотокамеры. Это придаст вашим изображениям более естественный вид и сделает их похожими на фотографии, полученные с помощью обычной пленочной фотокамеры.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных с 16-, 24- или 32-разрядным цветом.

| Этот режим доступен только в том случае, когда в качестве установки для вывода на экран вашего компьютера Macintosh задан 32-разрядный цвет.

| Печать с помощью режима PhotoEnhance требует больше времени на печать. Это также зависит от параметров используемого компьютера и от объема данных, содержащихся в вашем изображении.

Вы можете выбирать из следующих установок. Щелкайте на стрелке, расположенной в правой части ниспадающего меню.

Standard (Стандартный) | Эта установка задает стандартную коррекцию изображений, пригодную для большинства фотографий. Сначала попробуйте эту установку.
People (Люди) | Лучше всего подходит для фотографий людей.
Nature (Природа) | Лучше всего подходит для таких фотографий на открытом воздухе, как горы, небеса и океаны.
Soft Focus (Мягкий фокус) | Эта установка делает ваши фотографии похожими на то, как будто их делали с помощью мягко рисующего объектива.
Sepia (Сепия) | Эта установка накладывает на ваши фотографии оттенок сепии.

### Режим Custom (Пользовательский)

Режим Custom позволяет вам задавать одним щелчком мыши самые разные изменения. В списке установок Custom Settings (Пользовательские установки) вы найдете готовые сочетания установок, которые фирма EPSON разработала специально для создания конкретных типов таких распечаток, как, например, печать графиков и диаграмм для презентаций или печать изображений, полученных с помощью цифровой фотокамеры.

Кроме того, вы можете создавать свои собственные сочетания установок и записывать их в этот список. См раздел Установки Advanced (Дополнительно)

Список Custom Settings (Пользовательские установки) содержит следующие готовые наборы установок. Щелкните на стрелке, расположенной в правой части списка Custom Settings.

Text/Graph (Текст/Графика) | Хорошо подходит для печати таких презентационных документов, как графики и диаграммы.
Economy (Экономный) | Эта установка лучше всего подходит для печати черновых текстов.
ICM (Для Windows Me, 98, 95 и 2000) | ICM (Image Color Matching - Соответствие цветов изображения) автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране.
sRGB (Для Windows) | Этот метод лучше всего подходит для обеспечения цветового соответствия с другими sRGB-устройствами.
ColorSync (Для Macintosh) | Эта установка автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране
Advanced Photo (Расширенный для фотографии) | Хорошо подходит для высококачественной печати сканированных фотографий и оцифрованных изображений. Он также помогает предотвратить неправильную печать чернильных точек, которая может случиться при перемещении печатающей головки и бумаги.

Для выбора установки Custom (Пользовательский) нужно выполнить следующие действия.

| Щелкните на кнопке Custom (Пользовательский) в меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Print (печать) (для Macintosh)

| В списке Custom Settings (Пользовательские установки) выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

| Если вы выбрали установку Custom (Пользовательский), то такие установки, как Print Quality (Качество печати), Halftoning (Растрирование) и Color Management (Управление цветом) будут заданы автоматически. Все изменения будут отображаться в окне Current Settings (Пользовательские установки), расположенном в левой части меню Main (Главное) (для Windows) или в левой части диалогового окна Print (Печать) (для Macintosh).

| Перед печатью проверьте правильность установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила), поскольку на них могла повлиять выбранная вами установка Custom (Пользовательский). См. раздел Задание установки Media Type (Тип носителя)

#### Установка Advanced (Дополнительно)

Установки, задаваемые в Advanced (Дополнительно), предоставляют вам полный контроль над вашим печатающим устройством. Используйте эти установки для проведения экспериментов с новыми идеями печати или для задания наиболее тонких параметров установок печати, которые в максимальной степени будут отвечать вашим требованиям. После того, как вы создадите желаемый набор установок, вы сможете дать ему имя и сохранить этот набор в списке Custom Settings (Пользовательские установки).

Для задания и сохранения установок Advanced (Дополнительно) следуйте приведенным ниже указаниям.

| Примечание:

| Экраны драйвера принтера, показанные для этой процедуры, ориентированы на Windows 98 и 95. Вид экранов драйвера принтера для Windows 2000 и NT 4.0 будет несколько иным.

| Щелкните на кнопке Custom (Пользовательский) в меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (для Macintosh) , а потом щелкните на кнопке Advanced (Дополнительно) . Появится следующее диалоговое окно.

#####
Меню Advanced (Дополнительно) (для Windows)

#####
Диалоговое окно Advanced (Дополнительно) (для Macintosh)

| Выберите Media Type (Тип носителя), который вы загрузили в принтер. Более подробная информация об этом приведена в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

| В установке Ink (Чернила) выберите Color (Цветные) или Black (Черные) .

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| Если нужно, задайте другие установки. Более подробная информация об этом приведена в онлайновой справке.

|  | Примечание:

|  | Внесение изменений в некоторые установки может быть запрещено. Это будет зависеть от заданных вами установок Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Щелкните на OK , чтобы применить ваши установки и чтобы вернуться в меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговое окно Print (Печать) (для Macintosh). Если вы хотите вернуться к предыдущему экрану, не применяя сделанных вами установок, щелкните на Cancel (Отмена)

Чтобы сохранить ваши установки Advanced (Дополнительно), щелкните в диалоговом окне Advanced settings (Дополнительные установки) на Save Settings (Сохранить установки) . Появится диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

#####
Диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки) (для Windows)

#####
Диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки) (для Macintosh)

В окно Name (Имя) введите уникальное имя (до 16 символов) для созданной вами установки и щелкните на кнопке Save (Сохранить) . Ваши установки будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки).

Вы можете сохранить до 10 групп установок. Вы можете выбирать сохраненные вами группы установок в списке Custom Settings (Пользовательские установки) в меню Main (Главное) (для Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (для Macintosh)

Когда вы выбираете в списке Custom Settings (Пользовательские установки) сохраненные вами установки, помните, что при задании новых установок, например установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила) могут измениться ваши пользовательские установки. Это может самым неожиданным образом сказаться на вашей распечатке. Если это произойдет, то нужно заново выбрать сохраненные вами установки и снова попробовать выполнить печать.

| Примечание:

| Для ваших новых установок нельзя задавать имена, которые фирма EPSON выбрала для своих готовых наборов установок.

| Чтобы удалить установку, нужно выбрать ее в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские установки) и щелкнуть на Delete (Удалить)

| Вы не можете удалить готовые наборы установок из списка Custom Settings (Пользовательские установки).

[К началу]

## Настройка ориентации страницы и области печати

Вы можете настраивать ориентация страницы и область печати в меню Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh).

#####
Меню Paper (Бумага) (для Windows)

#####
Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh)

Можно изменять следующие установки:

Paper source (Источник бумаги) | Используйте эту установку, чтобы указать тракт прохождения бумаги для загрузки бумаги. Если для какой-либо бумаги задана прорезь ручной подачи, то этот тракт имеет высший приоритет по сравнению со всеми остальными трактами.
Orientation (Ориентация) | Используйте эту установку для задания направления печати на странице: Portrait (книжная, или печать по вертикали) или Landscape (альбомная, или печать по горизонтали). Если вам нужно печатать ближе к нижнему краю страницы, то выберите Rotate by 180° (Повернуть на 180°).
Область печати | Выберите Centered (Центрировать), чтобы разместить вашу распечатку на равных расстояниях от краев бумаги.
Reduce or Enlarge (Уменьшить или увеличить) (для Macintosh) | Укажите процент, на который вы хотите увеличить или уменьшить изображение. Можно задать установку в диапазоне от 10 до 400%.

[К началу]

## Подгон документа под формат страницы

Вы можете подогнать формат вашего документа под формат бумаги, на которой вы будете печатать. Откройте меню Layout (Макет) (для Windows) или диалоговое окно Layout (Макет) (для Macintosh).

#####
Меню Layout (для Windows)

Используйте параметры Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить).

Fit to Page (Подгон по странице) | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под формат бумаги, который вы выбрали в списке Output Paper Size (Формат бумаги для вывода) в диалоговом окне Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить).
Custom (Пользовательский) | Позволяет вам задать процент, на который вы хотите увеличить или уменьшить изображение. Щелкните на стрелке, расположенной рядом с окошком Scale (Масштаб), чтобы выбрать пропорцию в диапазоне от 10 до 650%.

Чтобы открыть диалоговое окно Layout (Макет) в Macintosh, нужно в меню File (Файл) вашего приложения щелкнуть на Print (Печать) , а потом в диалоговом окне Print (Печать) щелкнуть на пиктограмме Layout (Макет) . Диалоговое окно Print (Печать) (для Macintosh)

#####
Диалоговое окно Layout (Макет) (для Macintosh)

Выбор этой установки пропорционально увеличивает или уменьшает размер изображения, чтобы подогнать его под формат бумаги, заданный вами в списке Paper Size (Формат бумаги). Для использования этой функции поставьте флажок в клетке Fit to Page (Подгон по странице) и выберите в списке Output Paper Size (Формат бумаги для вывода) формат бумаги, которую вы загрузили в принтер.

[К началу]

## Печать двух или четырех страниц на одном листе

Для печати двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги нужно в меню Layout (Макет) поставить флажок в клетке Multi-Page (Многостраничная) и потом выбрать N-up .

Чтобы на одном листе напечатать более одной страницы, вы должны задать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Печать двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), в котором вы можете указать очередность печати страниц на листе бумаги. В зависимости от выбора установки Orientation (Ориентация) в меню Paper (Бумага) некоторые установки могут оказаться недоступными.
Print page frame (Печатать страницу в рамке) | Печатает рамку вокруг каждой страницы, распечатываемой на листе бумаги.

[К началу]

## Печать плакатов

Одну страницу документа можно увеличить таким образом, чтобы она печаталась на 4, 9 или на 16 страницах бумаги. Для печати изображения в размерах плаката нужно в качестве установки для Multi-Page (Многостраничная) выбрать Poster (Плакат) .

Для настройки способа печати плаката нужно щелкнуть на кнопке Settings (Установки) . Откроется диалоговое окно Poster Settings (Установки для печати плаката).

Вы можете задать следующие установки.

Overlapping Panels (Перекрывающиеся панели) | Немного перекрывает изображения, чтобы части изображения можно было подровнять более точно.
Print Cutting Guidelines (Печатать направляющие для разрезания) | Печатает на изображениях граничные линии, которые помогут при разрезании страниц.

Если вместо печати всего плаката вы хотите напечатать только некоторые панели, то щелкните на тех панелях, которые не нужно печатать, а потом щелкните на OK , чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Установки для печати плаката).

[К началу]

## Печать водяных знаков на вашем документе

Для печати на вашем документе водяных знаков нужно в меню Layout (Макет) щелкнуть где-нибудь в списке Watermark (Водяной знак), чтобы открыть его, и потом выбрать из списка один из появившихся заранее определенных водяных знаков.

Вы также можете добавлять в список Watermark (Водяной знак) свои собственные водяные знаки в виде текста или изображения.

В меню Layout (Макет) щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/Удалить) . Появится следующее диалоговое окно.

#### Создание водяного знака с изображением:

| Выберите BMP

| Щелкните на кнопке Browse (Обзор) , чтобы указать файл с растровым изображением, который вы хотите использовать, а потом щелкните на OK

| В клетку Name (Название) введите имя для вашего водяного знака, а потом щелкните на Save (Сохранить) . Щелкните на OK , чтобы вернуться в меню Layout (Макет).

#### Создание текстового водяного знака:

| Выберите Text (Текст)

| Введите текст для вашего водяного знака в клетку Text (Текст). Введенный вами текст одновременно будет являться именем водяного знака.

| Если вы хотите изменить название водяного знака, то введите новое имя в клетку Name (Название) и потом щелкните на Save (Сохранить) . Щелкните на OK , чтобы вернуться в меню Layout (Макет).

#### Задание установок для вашего водяного знака:

| В меню Layout (Макет) щелкните на кнопке Settings (Настройка) . Появится следующее диалоговое окно.

|  | Примечание:

|  | Если вы создали текстовый водяной знак, как было описано выше, то станут доступны установки Font Setting (Выбор шрифта) и Rotation (Поворот).

| В окне списка Watermark (Водяные знаки) выберите нужный водяной знак, для которого вы хотите задать установки, а потом задайте установки Color (Цвет), Position (Положение), Density (Плотность), Size (Размер), Font (Шрифт), Font Style (Начертание шрифта) и Angle (Угол). За более подробной информацией обратитесь к онлайновой справке. Все заданные вами установки будут отражаться в окне, расположенном в левой части диалогового окна.

| Когда вы закончите ввод установок, то щелкните на OK

[К началу]

## Предварительный просмотр вашей распечатки

Функция Preview (Просмотр) позволяет вам просмотреть вид напечатанного документа еще до того, как будет выполнена собственно его печать.

### Для Windows

Откройте меню Main (Главное) (для Windows) и поставьте флажок в клетке Print Preview (Просмотр) . Когда вы отправите ваш документ на печать, откроется окно Print Preview (Просмотр). В окне Print Preview щелкните на Print (Печать) , чтобы напечатать документ или щелкните на Cancel (Отмена) , чтобы отменить печать.

### Для Macintosh

В диалоговом окне Print (Печать) (для Macintosh) щелкайте на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр) до тех пор, пока кнопка Print (Печать) не превратится в кнопку Preview button. Then click the Preview (Просмотр) . Появится диалоговое окно Preview (Просмотр) и там будет показан вид вашего подготовленного к печати документа. В диалоговом окне Preview (Просмотр) щелкните на Print (Печать) , чтобы напечатать документ, или щелкните на Cancel (Отмена) , чтобы отменить печать.

| Примечание:

| Кнопка Print (Печать) будет поочередно принимать вид кнопок Print (Печать), Preview (Просмотр) и Save File (Сохранить в файле) при каждом нажатии на кнопку пиктограммы Preview (Просмотр) . За более подробной информацией обратитесь к Онлайновому руководству.

[К началу]

Предыдущая | Следующая