Поиск и устранение неисправностей

# Часто возникают проблемы с подачей бумаги или с заклиниванием бумаги

Попробуйте одно или несколько из тих решений:

- Перед загрузкой пролистайте всю стопу бумаги, а потом аккуратно выровняйте края стопы.

- Проверьте комплект бумаги и просмотрите раздел Лоток для бумаги и зависимость загрузочной емкости от типа носителя , чтобы выяснить сколько листов бумаги можно одновременно загрузить в лоток для бумаги.

- Проверьте, что крышка лотка для бумаги правильно присоединена к лотку для бумаги.

- Убедитесь, что бумага лежит печатной стороной вверх.

- Проверьте, нет ли на бумаге изгибов и складок.

- Убедитесь, что печать выполняется в пределах рабочего диапазона температур.

- Убедитесь, что бумага не влажная.

- Убедитесь, что бумага не слишком толстая и не слишком тонкая. См. раздел Бумага

- Убедитесь, что в принтер не попали посторонние предметы.

- Для Windows, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в меню Main (Главное) и положение рычага типа носителя в лотке для бумаги. Убедитесь, что они соответствуют типу используемой вами бумаги.

> Для Macintosh, проверьте установку Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать). Убедитесь, что она соответствует типу используемой вами бумаги.

- Проверьте, что зазор валика соответствует вашей бумаге. Вы можете изменить зазор валика с помощью специальной функции, выполняемой при включении питания. См. раздел Регулировка зазора валика для прорезей ручной подачи

- Убедитесь, что бумагонаправляющий ролик установлен правильно. Прочтите следующую информацию.

> При одновременной подаче нескольких листов нужно убедиться, что бумагонаправляющий ролик правильно располагается на стопе бумаги. См. раздел Загрузка бумаги в лоток для бумаги в принтере.

> Если лист не подается из-за того, что край иста загнулся вверх, то зафиксируйте бумагоподающий ролик как показано на приведенном ниже рисунке, чтобы он не участвовал в подаче.

|  | Примечание:

|  | Когда в принтер подается обычная бумага, то края бумаги могут загибаться вверх.

|  | Возможно, что при подаче обычной бумаги вы не сможете подать последний лист со дна лотка для бумаги. Это происходит из-за того, что лоток для бумаги служит в качестве листа подложки для правильной подачи остальных листов бумаги.

- Если вы печатаете на Archival Matte Paper или на Professional Glossy Paper, то используйте чистящий лист, вложенный в пакет с носителем. Информация о том, как использовать чистящий лист, приведена в листе с инструкциями, вложенном в пакет с носителем.

[К началу]

Предыдущая | Следующая