Использование бумаги

# Примечания для специальных носителей и других носителей

> Использование специальных носителей EPSON
> Хранение специальных носителей EPSON
> О чистящих листах специальных носителей и листах подложки
> Использование бумаги, отличной от специальных носителей EPSON

Хотя большинство типов бумаги с покрытием дает при печати хорошие результаты, тем не менее качество распечатки существенно зависит от от качества бумаги и от производителя. Перед закупкой больших партий бумаги обязательно проверьте на образцах качество распечатки.

| Предупреждение:

| Насколько это возможно старайтесь не прикасаться пальцами к печатной стороне носителя, поскольку отпечатки пальцев могут заметно ухудшить качество печати.

## Использование специальных носителей EPSON

Фирма EPSON выпускает специальные носители, которые могут обогатить использование и выразительную силу результатов печати. Когда вы используете специальные носители EPSON, следите за тем, чтобы в драйвере принтера были заданы соответствующие установки. О том, как задать нужные установки, рассказывается в разделе Задание установок Media Type (Тип носителя) . За информацией о специальных носителях фирмы EPSON следует обратиться к разделу Специальные носители EPSON

| Примечание:

| Для достижения наилучших результатов специальные носители EPSON следует использовать при комнатной температуре и влажности.

| Перед загрузкой специальных носителей EPSON обязательно прочтите вложенные в них листы с инструкциями.

| Перед покупкой EPSON Archival Matte Paper и Premium Semigloss Photo Paper убедитесь, что на упаковке носителя в качестве доступных принтеров указан принтер EPSON STYLUS PRO 5500.

| После печати на Professional Glossy Paper (Профессиональная глянцевая бумага) положите лист на ровную поверхность, например на стол, и дайте чернилам просохнуть. Потом положети распечатку на хранение, накрыв поверхность с распечаткой листом обычной бумаги (входит в комплект Professional Glossy Paper).

### Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага)

Загружайте EPSON Archival Matte Paper в правильной ориентации. Следуйте указаниям, приведенным на вложенном листе с инструкциями.

### Watercolor Paper-Radiant White

Загружайте Watercolor Paper-Radiant White в заднюю прорезь для ручной подачи бумаги. Для этого носителя нельзя использовать другие тракты прохождения буамги.

[К началу]

## Хранение специальных носителей EPSON

- Храните неиспользованные носители в их оригинальном пластиковом пакете и во внешней упаковке, чтобы избежать проблем с сыростью.

- Не храните носители в местах с высокой температурой, влажностью или там, куда попадает прямой солнечный свет.

[К началу]

## О чистящих листах специальных носителей и листах подложки

### Чистящие листы

В комплект упаковки некоторых специальных носителей EPSON входят чистящие листы. Используйте чистящий лист для решения проблем, связанных с подачей бумаги при печати на большом количестве листов.

### Листы подложки

В комплект упаковки некоторых специальных носителей EPSON входят листы подложки. Используйте лист подложки для правильной подачи в принтер последнего листа в лотке для бумаги или в нижнем лотке для бумаги.

Информация о том, как использовать чистящие листы или листы подложки, приведена в листе с инструкциями, вложенном в комплект специального носителя EPSON.

[К началу]

## Использование бумаги, отличной от специальных носителей EPSON

Если вы используете бумагу, отличную от специальных носителей EPSON, то за дополнительной информацией нужно обращаться к соответствующим инструкциям или связаться с вашим поставщиком.

[К началу]

Предыдущая