Поиск и устранение неисправностей

# Рулонная бумага не выводится правильным образом

> При подаче бумаги вперед
> При подаче бумаги назад

Рулонная бумага туго намотана и может подаваться в искривленном виде. Если это так, то выдвиньте направляющие для бумаги из нижней части принтера.

| Предупреждение:

| Направляющие для бумаги необходимо использовать, только когда бумага подается в искривленном виде. В остальных случаях храните направляющие во вдвинутом положении, в противном случае отпечатки могут быть повреждены.

| Примечание:

| Существует две направляющие для бумаги у принтера EPSON Stylus Pro 7600 и три у принтера EPSON Stylus Pro 9600.

## При подаче бумаги вперед

Выдвиньте направляющие для бумаги из принтера настолько, чтобы они опирались на переднюю часть бумагосборника.

[К началу]

## При подаче бумаги назад

Выдвиньте направляющие для бумаги из принтера настолько, чтобы они опирались на заднюю часть бумагосборника.

[К началу]

Предыдущая | Далее