Техобслуживание и перевозка

# Замена емкости для отработанных чернил

При замене черных чернильных картриджей в емкости для отработанных чернил должно быть достаточно свободного пространства для размещения отработавших чернил или промывочной жидкости.

Если на экране жидкокристаллического дисплея высвечивается сообщение CHANGE MAINTENANCE TANK (Заменить емкость для отработанных чернил) во время замены черных чернильных картриджей или в другой момент, то замените емкость для отработанных чернил, выполняя для этого следующие действия.

| Убедитесь, что принтер не сливает чернилы или промывочную жидкость.

| Захватите рукой рукоятку сбоку принтера, затем аккуратно вытяните емкость для отработанных чернил наружу.

| Раскройте упаковку новой емкости для отработанных чернил.

| Вставьте новую емкость для отработанных чернил в углубление в стенке принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее