Обращение с бумагой

# Замечания о специальной бумаге и других носителях

> Использование специальных носителей фирмы EPSON
> Использование бумаги, не являющейся специальным носителем фирмы EPSON

Хотя большинство типов бумаги со специальными покрытиями обеспечивают печать высокого качества, тем не менее качество отпечатков изменяется в зависимости от качества бумаги и ее производителя. Проверяйте качество отпечатков перед закупкой большого количества бумаги.

| Предупреждение:

| Не касайтесь пальцами области печати на поверхности носителя, поскольку отпечатки пальцев могут привести к снижению качества отпечатков. При возможности надевайте перчатки перед тем, как брать в руки носитель.

## Использование специальных носителей фирмы EPSON

Фирма EPSON поставляет специальные носители, которые могут расширить диапазон применимости и выразительную силу результатов печати. При использовании специальных носителей фирмы EPSON обеспечьте задание соответствующих установок в драйвере принтера, как описано в разделах Основные установки для Windows или Основные установки для Macintosh. Дополнительную информацию о специальных носителях фирмы EPSON см. в разделе Специальные носители фирмы EPSON.

| Примечание:

| Применяйте специальные носители фирмы EPSON при нормальных комнатных условиях (температура и влажность), чтобы получать наилучшие результаты.

| Перед загрузкой специальных носителей фирмы EPSON вначале прочтите вложенные в упаковку инструктивные листы.

### Хранение специальных носителей фирмы EPSON

- Храните неиспользованный носитель в оригинальном внутреннем пластиковом пакете и наружном пакете, чтобы исключить попадание влаги на носитель.

- Не допускайте хранения носителя в местах с высокой температурой воздуха, влажностью и прямым попаданием солнечного света.

[К началу]

## Использование бумаги, не являющейся специальным носителем фирмы EPSON

При использовании бумаги, не являющейся специальным носителем фирмы EPSON, или печати с применением растрового процессора смотрите инструкции, прикладываемые к бумаге или растровому процессору RIP-системы, или обращайтесь к их поставщику за получением дополнительной информации.

[К началу]

Далее