| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Замена неизрасходованных чернильных картриджей Работа с компьютером (для Windows) С помощью компьютера Mac OS X Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение 6 месяцев после установки. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение об израсходованном картридже, сделайте следующее. Вы можете заменить чернильный картридж с помощью компьютера. Примечание:
Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления только если он израсходован. Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
## Работа с компьютером (для Windows) С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа. Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Maintenance (Сервис). За более подробной информацией об использовании утилит принтера обратитесь к интерактивной справочной системе. Примечание:
Если между устройством и компьютером существует проблема связи, инструкции по переустановке картриджа не отобразятся. В таком случае проверьте соединение и убедитесь, что оба устройства включены.
Верх ## С помощью компьютера Mac OS X Чтобы заменить неизрасходованный картридж, откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility 4. Доступ к драйверу принтера в Mac OS X За более подробной информацией об использовании утилит принтера обратитесь к интерактивной справочной системе. Верх |