| Основная страница > Обслуживание # Очистка устройства Очистка внешних деталей устройства Очистка внутренних деталей устройства ## Очистка внешних деталей устройства Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом. Предостережение
Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить принтер.
Примечание:
После работы с устройством закройте подставку для бумаги и переднюю крышку, чтобы предохранить устройство от попадания пыли.
Верх ## Очистка внутренних деталей устройства Для сохранения хорошего качества отпечатков, прочищайте внутренний ролик следующим образом с помощью утилиты Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги). Прочистка направляющей для бумаги Верх |