| Основная страница > Обращение с бумагой # Загрузка бумаги Для загрузки бумаги сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги, поднимите удлинитель и затем наклоните его как показано на рисунке.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.
| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Обычно сторона для печати выглядит более белой или глянцевой.
| Придвиньте боковую направляющую к левому краю бумаги, но не прижимайте слишком сильно.
Примечание:
Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед, даже если печатаете изображения альбомной ориентации. Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне боковой направляющей.