| Основная страница > Обслуживание # Прочистка направляющей для бумаги Утилита Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги) (для Windows) Утилита Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги) (для Mac OS X) Если на направляющей для бумаги остаются лишние чернила, то на обратной стороне отпечатков могут появиться пятна. Направляющая для бумаги — это темная пластиковая планка внутри устройства. Очистить направляющую можно при помощи утилиты Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже. Примечание
Проведите эту процедуру несколько раз, до тех пор, пока направляющая для бумаги не очистится.
## Утилита Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги) (для Windows) Сделайте следующее для прочистки направляющей для бумаги при помощи утилиты Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги).
| Убедитесь что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги).
Доступ к ПО принтера в Windows
| Выполняйте инструкции по для прочистки направляющей для бумаги, отображаемые на экране.
Верх ## Утилита Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги) (для Mac OS X) Сделайте следующее для прочистки направляющей для бумаги при помощи утилиты Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги).
| Убедитесь что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Paper Guide Cleaning (Прочистка направляющей для бумаги).
| Выполняйте инструкции по для прочистки направляющей для бумаги, отображаемые на экране.
Верх |