| Основная страница > Дополнительные возможности устройства # Настройка в Windows Настройка общего доступа к устройству Доступ к устройству по сети В этом разделе рассказывается о настройке устройства для печати с других компьютеров в сети. Сначала настройте общий доступ к устройству на компьютере, к которому подключено устройство. Затем добавьте это устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети. Примечание
Сведения в этом разделе предназначены только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите совместно использовать устройство, обратитесь к вашему сетевому администратору. Чтобы удалить приложения в операционной системе Windows Vista, необходимо ввести имя и пароль пользователя с правами администратора, если вы входите в систему как пользователь со стандартными правами. Для установки ПО в Windows XP необходимо зарегистрироваться на компьютере с учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера). После установки Windows XP учетной записью пользователя становится Computer Administrator (Администратор компьютера). Чтобы установить ПО в Windows 2000, необходимо зарегистрироваться под именем пользователя с привилегиями администратора [пользователь должен принадлежать группе Administrators (Администраторы)]. Иллюстрации, приведенные в следующих разделах, относятся к Windows Vista.
## Настройка общего доступа к устройству Чтобы несколько компьютеров в сети могли печатать на данном устройстве, настройте компьютер к которому подключено устройство следующим образом.
| Windows Vista: Щелкните по стартовой кнопке, выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Printer (Принтер) в категории Hardware and Sound (Оборудование и звук).
Windows XP: Выберите Start (Пуск), затем Control Panel (Панель управления), затем Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и выберите Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Windows 2000: Выберите Start (Пуск), затем Settings (Настройка) и затем выберите Printers (Принтеры).
| Щелкните по значку своего устройства правой кнопкой мыши и выберите Sharing (Доступ). В Windows Vista щелкните по кнопкеChange sharing options (Изменить параметры общего доступа) и затем выберите Continue (Продолжить).
| Windows Vista и XP: Выберите Share this printer (Сделать принтер общим) и введите имя совместно используемого принтера.
Windows 2000: Выберите Shared as (Совместно использовать как) и введите имя совместно используемого устройства. Примечание
В сетевом имени не должно быть пробелов и дефисов.
Если вы хотите, чтобы ОС Windows Vista, XP или 2000 автоматически загружала драйверы устройства для компьютеров под управлением других версий Windows, выберите Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите среды и операционные системы для других компьютеров. Выберите OK и вставьте компакт-диск с ПО устройства в привод для компакт-дисков.
| Выберите OK или Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.
Верх ## Доступ к устройству по сети Чтобы печатать на устройстве по сети, сначала необходимо добавить устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему. Примечание
Чтобы обращаться к устройству с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключено устройство. См. раздел Настройка общего доступа к устройству
| Windows Vista: Щелкните по стартовой кнопке, выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Printer (Принтер) в категории Hardware and Sound (Оборудование и звук).
Windows XP: Выберите Start (Пуск), затем Control Panel (Панель управления), затем Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и выберите Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Windows 2000: Выберите Start (Пуск), выберите Settings (Настройка) и выберите Printers (Принтеры).
| Windows Vista: Щелкните по кнопке Add a Printer (Добавление принтера).
Windows XP и 2000: Дважды щелкните по значку Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Щелкните по кнопке Next (Далее).
| Windows Vista: Выберите Add a network, wireless or Bluetooth printer (Добавление сетевого, беспроводного или Bluetooth принтера), затем выберите Next (Далее).
Windows XP: Выберите A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру) и выберите Next (Далее). Windows 2000: Выберите Network printer (Сетевой принтер) и выберите Next (Далее).
| Чтобы выбрать принтер, следуйте инструкциям на экране.
Примечание
В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключено устройство, Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров) может попросить вас установить драйвер принтера с прилагаемого компакт-диска. В этом случае щелкните по кнопке Have Disk (Установить с диска) и выполняйте инструкции на экране.
Верх |