| Основная страница > Обслуживание # Прочистка направляющей для бумаги Использование утилиты Чистка направляющей бумаги для Windows Использование утилиты Чистка направляющей бумаги для Mac OS X Если на направляющей для бумаги остаются лишние чернила, то на обратной стороне отпечатков могут появиться пятна. Направляющая для бумаги — это темная пластиковая планка внутри устройства. В этом случае решить проблему можно при помощи утилиты Paper Guide Cleaning (Чистка направляющей бумаги) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже. Примечание
Проведите эту процедуру несколько раз, до тех пор, пока направляющая для бумаги не очистится.
## Использование утилиты Чистка направляющей бумаги для Windows Сделайте следующее для прочистки направляющей для бумаги при помощи утилиты Paper Guide Cleaning (Чистка направляющей бумаги).
| Убедитесь в том, что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните по кнопке Paper Guide Cleaning (Чистка направляющей бумаги).
Доступ к ПО принтера в Windows
| Выполняйте инструкции по для прочистки направляющей для бумаги, отображаемые на экране.
Верх ## Использование утилиты Чистка направляющей бумаги для Mac OS X Сделайте следующее для прочистки направляющей для бумаги при помощи утилиты Paper Guide Cleaning (Чистка направляющей бумаги).
| Убедитесь в том, что индикаторы не сигнализируют об ошибке.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните по кнопке Paper Guide Cleaning (Чистка направляющей бумаги).
| Выполняйте инструкции по для прочистки направляющей для бумаги, отображаемые на экране.
Верх |