| Основная страница > Обслуживание # Очистка устройства Для сохранения оптимальной работоспособности устройства, периодически очищайте его следующим образом. Важно:
Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали устройства, так и сам корпус. Будьте осторожны: не пролейте жидкость в механизм устройства и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или электронную схему из строя. Не распыляйте смазки внутри устройства. Никогда не вскрывайте корпус устройства.
| Выключите устройство.
| Отсоедините шнур питания от устройства.
| Протрите внешнюю поверхность устройства тканью, смоченной мягким моющим средством и водой.
| Если стекло планшета для документов загрязнилось, протрите его сухой мягкой тканью. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.
Убедитесь, что на стекле не осталось пыли. Наличие пыли может привести к появлению пятен на сканированном изображении. Важно:
Не наносите чистящее средство непосредственно на стекло сканера.
| Очищайте крышку сканера если она загрязнена.
| Откройте крышку автоподатчика и очистите его внутренную поверхность и ролик мягкой, сухой, чистой тканью.
Важно:
Не прикасайтесь к области, отображенной на рисунке.