| Основная страница > Решение проблем # Проблемы с отсканированными изображениями Качество сканирования неудовлетворительное Неудовлетворительная область сканирования ## Качество сканирования неудовлетворительное Качество сканирования может быть улучшено если изменить текущие настройки или настроить отсканированное изображение. Настройка отсканированного изображения ### Изображение, находящееся с обратной стороны оригинала, появляется на отсканированном изображении Если оригинал напечатан на тонкой бумаге, изображение с обратной стороны оригинала может распознаться сканером и появиться на отсканированном изображении. Попытайтесь отсканировать оригинал со стекла планшета, положив поверх его лист черной бумаги. Также убедитесь, что для параметров Document Type (Тип документа) и Image Type (Тип изображения) выбраны значения, соответствующие вашему оригиналу. В ПО сканирования выберите Text Enhancement (Улучшение текста) в качестве настройки качества изображения. ### Символы искажены или размыты В ПО сканирования выберите Text Enhancement (Улучшение текста) в качестве настройки качества изображения. Когда параметру Image Type (Тип изображения) присвоено значение Black&White (Черно-белый), в ПО для сканирования выберите Threshold (Порог) как настройку качества изображения. Увеличьте значение параметра Resolution (Разрешение) для вашего документа. ### Символы не распознаются при конвертации в редактируемый текст (OCR) Ровно расположите документ на стекле планшета. Если документ загибается, он может распознаться некорректно. ### На отсканированном изображении появляетя муар Муар (перекрещивающаяся сетка) может появляться на отсканированных изображениях при сканировании печатных материалов. Уберите оригинал. Выберите Descreening (Удаление растра) в качестве настройки качества изображения. Попробуйте изменить настройки параметра Resolution (Размерешние). ### На изображении присутствуют неровные цвета, смазанные участки, точки или прямые линии Очистите устройство. Очистка устройства Вверх ## Неудовлетворительная область сканирования ### Края оригинала не отсканированы Передвиньте документ или фото примерно на 3 мм (0,12 дюйма) от горизонтального и вертикального краев планшета. Вверх |