| Основная страница > Размещение оригиналов в устройстве # Размещение оригиналов в автоподатчике документов (ADF) Характеристики документов Загрузка документов в автоподатчик (ADF) Бля быстрого сканирования нескольких страниц вы можете расположить оригиналы в автоподатчике (ADF). ## Характеристики документов В устройство следует загружать только те документы, которые соответствуют перечисленным ниже спецификациям.
Формат бумаги | Размеры
A4 | 210 x 297 мм (8,3 x 11,7 дюймов)
Letter | 215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюймов)
Legal | 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов)
B5 | 182 x 257 мм (7,2 x 10,1 дюймов)
A5 | 148,5 x 210 мм (5,8 x 8,3 дюймов)
B6 | 128 x 182 мм (5,0 x 7,2 дюймов)
A6 (Portrait) | 105 x 148,5 мм (4,1 x 5,8 дюймов)
Размер | Ширина: 100–215,9 мм (3,9–8,5 дюймов) Длина: 148–1016 мм (5,8–40 дюймов)
Плотность | Толщина (Все размеры): 50г/м2–128г/м2 Меньше, чем A6: 60г/м2–190г/м2
Тип бумаги | Стандартная бумага, Бумага высокого качества, Переработанная бумага
Документ нельзя загружать в следующих случаях: чернила на документе влажные; документ порван, смят или скручен; на документе есть скобы, скрепки или другие предметы, которые могут повредить подающий механизм; документ сложен или несколько страниц подается одновременно; на документе есть вырезанные области; документ является многоэкземплярной или связанной формой; обратная сторона документа — копировальная бумага; документ не бумажный; Например, вы загрузили держатель пленок; документ прозрачный; документ отпечатан на глянцевой бумаге. Загрузка документов в автоподатчик (ADF) Вверх ## Загрузка документов в автоподатчик (ADF) Важно:
Не загружайте фотографии или ценные оригиналы произведений искусства в автоподатчик документов. Неправильная подача документа может привести к его смятию или повреждению. Сканируйте такие документы, располагая их непосредственно на планшете. Уберите документы с планшета. Перед загрузкой документов в автоподатчик (ADF) убедитесь, что на планшете нет пыли.
| Полностью раздвиньте направляющие на входном лотке автоподатчика.
| Загрузите первую страницу документа во входной лоток автоподатчика сканируемой стороной вверх и верхним краем в податчик. Протолкните бумагу до упора. Придвиньте направляющие к краям бумаги.
Важно:
Не загружайте бумагу выше линии, расположенной под отметкой на направляющих. При загрузке пачки бумаги, встряхните ее для удаления возможно присутствующих бумажных волокон, подбейте края пачки на ровной поверхности и затем правильно загрузите бумагу. Не загружайте другие документы, пока сканируется текущий документ.
Document Capture Pro (в Windows) Драйвер Epson Scan (в Mac OS X) Вверх |