| Основная страница > Решение проблем # Проблемы, отображаемые сообщениями на ЖК-дисплее или индикаторами Убедитесь, что устройство правильно подсоединено к компьютеру. Выключите устройство и включите его снова. Если проблема не решена устройство может быть повреждено, или световой элемент сканера нуждается в замене. Обратитесь в сервисный центр Убедитесь, что транспортировочный рычаг разблокирован. Если вы запустили работу устройства в режиме восстановления, потребуется обновить прошивку снова. 1. Подключите сканер к компьютеру при помощи кабеля USB. Вы не сможете выполнить обновление в режиме восстановления при работе по сети. 2. Загрузите прошивку последней версии с веб-сайта Epson и затем запустите процедуру обновления. Если не удается устранить ошибку обратитесь в службу поддержки пользователей Epson. |