| Основная страница > Решение проблем # Неполадки в определенных операционных системах Таблица функций IPv4/IPv6 В Mac OS X ## Таблица функций IPv4/IPv6 Доступность тех или иных функций зависит от операционной системы, установленной на вашем компьютере. Обратитесь к следующей таблице
| Функция | Windows | Mac
7 | Vista | XP | OS X
Совместимость
| IPv4 | Да | Да | Да | Да
IPv6 | Да | Да | - | Да*1
Порт печати
| Стандартный порт TCP/IP | v4/v6 | v4/v6 | v4 | -
Порт печати EpsonNet | v4 | v4 | v4 | -
Порт WSD | v4/v6 | v4/v6 | - | -
Печать Bonjour | - | - | - | v4/v6
Сканирование
| EPSON Scan | v4 | v4 | v4 | v4
Event Manager | v4 | v4 | v4 | v4
Сканирование WSD | v4/v6 | v4/v6 | - | -
Доступ к файлам (карта памяти, внешнее устройство)
|  | v4 | v4 | v4 | v4
Отправка/получение факса
|  | v4 | v4 | v4 | v4
v4=IPv4, v6=IPv6 *1 Mac OS X v10.5 или более поздней версии К началу ## В Mac OS X ### Принтер не отображается в окне Add Printer (Установка принтера) Установлен ли драйвер принтера? Установите драйвер принтера. Подробности об установке программы см. в разделе Использование Epson Install Navi. Отображается ли сетевая служба ввсерху сетевого списка? Если подключены обе и активированы службы беспроводных сетей, возможно принтер будет не найден. В этом случае, следуйте следующим инструкциям для того чтобы установить сетевую службу, которую планируется использовать вверху списка. В Mac OS X 10.4: 1. Откройте System Preferences (Системные настройки) - Network (Сеть). 2. Выберите Network Port Configurations (Настройка сетевого порта) из разворачиваемого меню Show (Показать). 3. Перетащите используемый сетевой сервис вверх списка. 4. Щелкните Apply (Применить), чтобы применить настройки и затем закройте окно Network (Сеть). В Mac OS X 10.5/10.6: 1. Откройте System Preferences (Системные настройки) - Network (Сеть). 2. Щелкните значок чтобы выбрать Set Service Order (Установить порядок сервисов). 3. Перетащите самый используемый сетевой сервис в начало списка. 4. Щелкните OK. 5. Щелкните Apply (Применить), чтобы применить настройки. Настроены ли сетевые параметры на компьютере? Настройки зависят от протокола. Проверьте следующее: EPSON TCP/IP: Откройте System Preferences (Системные настройки) - Network (Сеть) - TCP/IP (в Mac OS X 10.4) или откройте System Preferences (Системные настройки) - Network (Сеть) - Advanced (Дополнительно) - TCP/IP (в Mac OS X 10.5/10.6), и проверьте: прописаны ли адреса; отличается ли правильный IP-адрес от заводских настроек, установленных в сетевом интерфейсе принтера. См. раздел Проблемы установки. К началу |