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[bookmark: _Toc306021952][bookmark: _Toc365638542][bookmark: _Toc385412954]Правила эксплуатации и безопасности
[bookmark: _Toc365638543][bookmark: _Toc385412955]Меры предосторожности
Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly DS132 и краткое описание его функциональных возможностей.
Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования. 
Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или прекратите вождение на время разговора.
Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.
Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.
Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения. 
Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров (рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены). Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.
Не производите включение/выключение телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху. 
Не красьте телефон.
Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению. 
Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что аппарат выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в нем. 
Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов. 
Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах). 
Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку. 
Не используйте для чистки алкоголь, спирт, бензин. 
Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.
Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком. 
Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0C-40C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.
Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.
Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.
Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.
Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.
[bookmark: _Toc365638544][bookmark: _Toc385412956]Безопасность
Прежде чем совершить вызов или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.
[bookmark: _Toc365638545][bookmark: _Toc385412957]Безопасность дорожного движения
Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем воспользоваться телефоном.
[bookmark: _Toc365638546][bookmark: _Toc385412958]Режим полета
Пожалуйста, выключайте мобильный телефон во время взлета, набора высоты, снижения, посадки и руления, чтобы защитить навигационную систему самолета от помех. Использование мобильного телефона на борту самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.
[bookmark: _Toc365638547][bookmark: _Toc385412959]Экологическая безопасность
Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.
Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.
[bookmark: _Toc365638548][bookmark: _Toc385412960]Правила эксплуатации батареи
Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора. 
Общий температурный режим: -10 С - +55 С
Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды. 
Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите аппарат.
Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминала. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. 
При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня. 
Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреву аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок службы батареи. 
Не кидайте батарею в огонь.
Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!
[bookmark: _Toc365638549][bookmark: _Toc385412961]Заряд батареи
Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.
Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.
Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.
Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. 
Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.
Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки. 
[bookmark: _Toc306971551][bookmark: _Toc365638550][bookmark: _Toc385412962]Утилизация батареи
Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды.  Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.
Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе. 
Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.
[bookmark: _Toc365638551][bookmark: _Toc385412963]Правила эксплуатации зарядного устройства
Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки. 
Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства. 
Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи. 
Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка. 
Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.
Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки. 
Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.  
Время от времени протирайте пыль с розетки.
Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядное устройство может произойти перегрев, утечка и повреждение аккумулятора. 
При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. 
Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство. 
Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната. 
Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока. 
Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.
Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой. 
[bookmark: _Toc365638552]При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель! 


[bookmark: _Toc385412964]Конструкция телефона
[bookmark: _Toc365638553][bookmark: _Toc385412965]Внешний вид
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[bookmark: _Toc365638554][bookmark: _Toc385412966]Описание клавиш
	Клавиши
	Описание

	[Клавиша Вызова]
	Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. Если телефон находится в режиме ожидания, нажмите эту клавишу для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.

	[Клавиша завершения вызова]
	Завершение вызова.
Удерживайте клавишу для включения/выключения телефона.
В других случаях нажатие данной клавиши приведет к возвращению телефона в режим ожидания. 

	[Правая софт-клавиша]
	Для выполнения функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. 
В меню нажмите для возвращения к предыдущему пункту. 
В режиме редактирования нажмите для удаления символа перед курсором. Долгое нажатие на клавишу удаляет символы в окне редактирования.
В режиме ожидания нажмите правую софт-клавишу для доступа к телефонной книге.

	[Левая софт-клавиша]
	Для выполнения функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. 
В меню нажмите для выбора пункта. 
В режиме ожидания нажмите левую софт-клавишу для доступа к меню.

	[Цифры]
	Цифровая клавиатура используется для ввода цифр, букв и символов.
Цифры также могут использоваться как горячие клавиши для доступа к опциям меню.

	[0]
	В режиме ожидания нажимайте и удерживайте клавишу для ввода  “+”.

	[*]
	[bookmark: _Toc304900710]В режиме ожидания нажимайте и клавишу для переключения между “*”, “p” и “w”
Также данная клавиша выполняет разные функции в зависимости от меню. 

	[#]
	В режиме ожидания удерживайте клавишу для переключения между режимами Совещание и текущим профилем.  
Также служит для переключения метода ввода в режиме редактирования.

	Центральная клавиша
	В режиме ожидания нажмите среднюю клавишу для перехода в Меню.
Для подтверждения выбора.
Долгое удержание центральной клавиши включает/выключает фонарик.


Примечание: Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций. 
[bookmark: _Toc365638555][bookmark: _Toc385412967]Иконки статусной строки
[bookmark: _Toc365638556]Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.
	Иконка
	Описание

	[bookmark: OLE_LINK1][image: 4]    [image: 4]
	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).

	[image: SI_MGE_1]    [image: SI_MGE_2]
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).

	[image: SI_MCA_1]    [image: SI_MCA_2]
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

	[image: SI_RING]
	Включен профиль «Основной». 

	[image: SI_VIB]
	Включен профиль «Совещание». 

	[image: SI_VR]
	Включен профиль «На улице».
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	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
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	Bluetooth. Включен Bluetooth.

	[image: SI_ALARM]
	Включен будильник.

	[image: SI_LOCK]
	Клавиатура заблокирована.
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	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.





[bookmark: _Toc385412968]Подготовка к использованию
[bookmark: _Toc365638557][bookmark: _Toc385412969][bookmark: _Toc305756319][bookmark: _Toc305757554][bookmark: _Toc243129370][bookmark: _Toc246511806][bookmark: _Toc247098171][bookmark: _Toc251068753][bookmark: _Toc299089256]Зарядка батареи
Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически. 
Для того чтобы зарядить устройство:
- подключите к розетке зарядное устройство; 
- подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона; 
- подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.
[bookmark: _Toc365638558][bookmark: _Toc385412970]Установка SIM и карты памяти
[bookmark: _Toc306021961][image: ]






· Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите ее за левый нижний угол. Извлеките аккумулятор.


· Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты.

[image: ]
· Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот. 
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Ввиду ограниченной памяти телефона для некоторых функций может потребоваться установка карты памяти. 
[bookmark: _Toc243129372][bookmark: _Toc246511808][bookmark: _Toc247098173][bookmark: _Toc251068755][bookmark: _Toc299089258]Примечание: Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Во избежание травм храните карту памяти в недоступных для детей местах! 

· Установите аккумулятор.
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· Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до фиксации.

· Извлечение аккумулятора, SIM карт и карты памяти производится в обратном порядке.

Телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты (Модуль Идентификации Абонента) различных мобильных операторов стандарта GSM. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы. 
Избегайте деформации и царапания SIM-карты, не прикасайтесь к металлическим контактам, не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги. При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.
Примечание:
Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений.
Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте. 
Избегайте попадания на SIM-карту пыли и воды. 
Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM.
Если SIM-карта установлена только в слот SIM1, то работает только SIM1; если SIM установлена только в слот SIM2, то работает только SIM2. Если установлены обе SIM в слоты SIM1 и SIM2 соответственно, вы можете свободно выбирать оператора связи предустановленных SIM-карт.
Во избежание травм храните SIM-карты в недоступных для детей местах!
[bookmark: _Toc365638559][bookmark: _Toc385412971]Блокировка телефона
[bookmark: _Toc306021963]Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки. Для того, чтобы разблокировать экран, нажмите левую софт-клавишу Разблокировать, а потом – клавишу *. Настроить время блокировки экрана можно в Настройках – Дисплей – Блокировка экрана. Также вы можете установить блокировку экрана клавишей завершения, перейдя в Настройки – Безопасность – Блокировка экрана красной клавишей.
[bookmark: _Toc365638560][bookmark: _Toc385412972]Подключение к сети
После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области. 
[bookmark: _Toc365638561][bookmark: _Toc385412973]Меню
Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу. 
Главное меню:
1. [bookmark: _Toc365638586]Органайзер
2. Телефонная книга
3. Центр вызовов
4. Развлечения
5. Сообщения
6. Мультимедиа
7. Услуги
8. Настройки
9. Мои файлы

[bookmark: _Toc385412974]Основные функции
[bookmark: _Toc385412975] Ввод номера и установка соединения
В режиме ожидания (на главном экране) наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре. Для соединения с абонентом нажмите центральную клавишу или клавишу Вызов (или Опции – Вызов) для осуществления вызова с соответствующей SIM карты (SIM1 или SIM2).
[bookmark: _Toc385412976] Международные звонки
Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа "+". Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу Вызов для осуществления вызова. 
[bookmark: _Toc385412977] Поиск номера в телефонной книге
При необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и выбрать Тел.книгу или нажать правую софт-клавишу Имена. Выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш или путем ввода букв имени абонента в строку поиска. 
[bookmark: _Toc385412978] Завершение вызова
Для завершения любого разговора следует нажать клавишу Завершения вызова.
[bookmark: _Toc385412979] Ответ на вызов
При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу Вызов.
[bookmark: _Toc385412980] Экстренный вызов
Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (112) и нажать клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.
[bookmark: _Toc385412981] Вызов абонента из сообщений
Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать Опции, выбрать пункт меню Вызов и SIM карту, с которой будет осуществлён вызов.  
[bookmark: _Toc385412982] Опции во время разговора
[bookmark: _Toc385412983] Удержать
Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание).
[bookmark: _Toc385412984] Завершить 
Завершение текущего вызова. Нажмите клавишу завершения вызова для того, чтобы закончить разговор, - произойдет переход в режим ожидания. Если ранее было выбрано Удержание вызова, нажатие клавиши приведет к возвращению к вызову на удержании. 
[bookmark: _Toc385412985] Новый вызов
Возможность совершить новый вызов во время текущего активного соединения.
[bookmark: _Toc385412986]Телефонная книга
Данная опция позволяет быстро перейти в меню режима телефонной книги, не прерывая текущего разговора.
[bookmark: _Toc385412987] Журнал 
Меню журнала вызовов.
[bookmark: _Toc385412988] Сообщения
Меню сообщений позволяет быстро перейти в меню режима Сообщения, не прерывая текущего разговора. При этом во время разговора возможна отправка SMS сообщений.
[bookmark: _Toc385412989] Диктофон
Запись текущего вызова. 
[bookmark: _Toc385412990] Тональный набор
Переход в режим тонального набора номера.
[bookmark: _Toc385412991] Громкость
Регулировка громкости звука во время активного вызова и в процессе разговора.
[bookmark: _Toc385412992]Органайзер
[bookmark: _Toc385412993] Power bank
Вы можете использовать телефон в качестве внешней батареи для зарядки некоторых других устройств, используя кабель microUSB-USB, идущий в комплекте. 
Внимание! В режиме Power Bank заряд батареи расходуется быстрее.
[bookmark: _Toc385412994] Фонарик
Фонарик – удобная функция телефона, которая поможет вам найти ключи в сумке или сориентироваться в темноте. Для включения/выключения фонарика зайдите в Органайзер- Фонарик. Так же вы можете включить/ выключить фонарик долгим нажатием на центральную клавишу в режиме ожидания. 
[bookmark: _Toc385412995] Календарь
Нажмите левую клавишу, чтобы открыть опции:
Просмотр даты: просмотр определенной даты.
На сегодня: переключение на сегодняшнюю дату.
Просмотр по неделям/ месяцам: переключение в режим просмотра по неделям или по месяцам.
[bookmark: _Toc385412996]Будильник
Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите левую софт-клавишу для включения будильника. Центральная клавиша - для доступа в настройки будильника:
Вкл/Выкл: включение/выключение будильника.
Время: настроить время сигнала.
Повтор: вы можете установить повтор будильника (один раз, каждый день, по дням).
Мелодия: выберите звуковой сигнал.
Вибрация: выберите режим мелодии (вибрация, вибрация и мелодия, мелодия).
[bookmark: _Toc385412997] Калькулятор
Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления. 
Нажимайте цифровые и навигационные клавиши для ввода цифр и символов “＋,－,×,÷”.
Нажмите центральную клавишу для получения результата. 
Нажмите правую софт-клавишу, чтобы очистить информацию на экране. 
Нажмите левую софт клавишу для выхода из калькулятора.
[bookmark: _Toc385412998]Телефонная книга
В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 100 номеров, память SIM зависит от оператора сети. 
Нажмите соответствующую букву на клавиатуре для поиска контакта по имени. Введите первую букву контакта для поиска номеров. В отображаемом списке выберите необходимый контакт. 
Нажмите Назад для возвращения в список контактов. Для данного списка доступны следующие опции:
Просмотр: просмотр деталей контакта.
Отправить SMS: отправить SMS контакту.
Вызов: вызов контакта.
Изменить: изменить детали контакта.
Удалить: удалить контакт.
Копировать: копировать контакт в телефон или на SIM.
В черный список: добавить выбранный контакт в черный список, тогда он не сможет вам дозвониться.
Дополнительно: дополнительные настройки телефонной книги – отправить SMS, удалить отмеченные контакты.
Настройки: дополнительные настройки телефонной книги – быстрый вызов, специальные номера, статус памяти, копирование номеров, перемещение номеров, удаление контактов.
[bookmark: _Toc385412999]Центр вызовов
[bookmark: _Toc385413000] Журнал 
Для номеров из списков доступны следующие опции: просмотр деталей, вызов, отправить SMS, сохранить в телефонной книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить и дополнительно, посмотреть время вызовов и счетчик сообщений.
Все вызовы
[bookmark: _Toc306971602][bookmark: _Toc306971601]В данном меню вы можете посмотреть сразу все вызовы, которые есть в Журнале вызовов. 
Исходящие 
В данном меню вы можете посмотреть исходящие вызовы. 
Пропущенные
В данном меню вы можете просмотреть список всех пропущенных вызовов.
[bookmark: _Toc306971604]Входящие 
В данном меню вы можете посмотреть входящие вызовы. 
[bookmark: _Toc378674443][bookmark: _Toc385413001] Настройки вызовов SIM1/SIM2
[bookmark: _Toc385413002]Настройки SIM1 и SIM2
Мой номер
Может задаваться сетью, скрыть ID или отобразить ID.
Ожидание вызова
Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова невозможно, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью. 
Переадресация
Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер. 
Все голосовые вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос). 
Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос). 
Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос). Здесь возможно также установить таймер.
Если номер занят: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос). 
Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).  
Отменить переадресацию: отмена переадресации. 
Примечание: Переадресация вызова – это сетевая услуга, активация или деактивация которой может быть выполнена с помощью команд GSM. Более подробную информацию вы можете уточнить у оператора сотовой связи.
Запрет вызовов
Исходящие: 
Все вызовы: вы можете запретить все исходящие вызовы. 
Международные вызовы: вы можете запретить все международные вызовы. 
Международные, кроме дом. сети: Когда вы находитесь за границей, вы можете совершать вызовы на местные номера или номера домашней сети. 
Входящие: 
Все вызовы: вы можете запретить все входящие вызовы.
В роуминге: вы можете запретить все вызовы, за исключением местных вызовов.
Отменить все: вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы. 
Изменить пароль: вы можете изменить пароль на заперт вызовов. 
Примечание: Услуга запрет вызова – это также сетевая услуга, подробности уточняйте у оператора сотовой связи.
[bookmark: _Toc385413003]Дополнительно
Доступны следующие опции:
Черный список: вы можете добавить контакт в черный список, тогда этот человек не сможет вам дозвониться. Вы также можете включить функцию отклонения неизвестных номеров.
Повторный вызов: Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка дозвониться была неудачной, телефон продолжит набор номера в автоматическом режиме.
Предупреждающий сигнал: вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию. 
Режим ответа: выберите способ ответа на входящий звонок (любая клавише или автоматически).

[bookmark: _Toc385413004]Развлечения
[bookmark: _Toc385413005] Фанбокс
В меню Приложения перейдите в Фанбокс для доступа к сервису платных рассылок. Выберите интересующий вас канал и подключите услугу. Внимание! Услуга SMS-рассылок является платной. Некоторые подписки недоступны для лиц, не достигших 18 лет.
[bookmark: _Toc385413006] Игры
С помощью игры “Змейка” вы можете увлекательно провести время. 
[bookmark: _Toc365638573][bookmark: _Toc385413007]Сообщения
SMS - это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.
Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора. 
Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг. 
Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне. 
Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена). 
Примечание: Во время отправки сообщения на экране будет отображаться “Отправка сообщения”. Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.
[bookmark: _Toc365638574][bookmark: _Toc385413008]Создать сообщение
Текстовое сообщение ограничено 160 английскими символами и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений. 
Иконка [image: SI_MGE_1] в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения, освободите память путем удаления старых/ненужных SMS. 
В режиме редактирования сообщения нажмите левую софт-клавишу для доступа к следующим опциям:
Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.
Метод ввода: вы можете выбрать метод ввода текста.
Дополнительно: вы можете добавить номер получателя, имя получателя.
Сохранить: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2. 
[bookmark: _Toc385413009]Входящие
Выберите сообщение из папки Входящие, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Ответить, Вызов, Переслать, Удалить, Удалить все. 
[bookmark: _Toc385413010]Черновики
Выберите сообщение из папки Черновики, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все. 
[bookmark: _Toc385413011]Исходящие
Выберите сообщение из папки Исходящие, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Послать повторно, Изменить, Удалить, Удалить все.
[bookmark: _Toc385413012]Отправленные
Выберите сообщение из папки Отправленные, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Переслать, Удалить, Удалить все.
[bookmark: _Toc385413013]ИС-сообщения
ИС-сообщения - это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи. 
В настройках ИС-сообщений доступны следующие функции: включение/выключение функции, настройка канала, выбор языка и чтение ИС-собщений.
[bookmark: _Toc385413014]Настройки
Настройки параметров SMS для SIM1 и SIM2. 
SIM1/SIM2: в данном пункте вам доступны следующие опции:
· Адрес сервисного центра: настройка адреса СЦ. Для отправки SMS, вам необходимо ввести номер SMS-центра. 
             Примечание: Номер SMS-центра предоставляется оператором.
· Отчет о доставке: отключите или включите данную функцию.
· Путь ответа: отключить или включить данную функцию.
· Голосовая почта: укажите номера голосовой почты.
Статус памяти: оставшееся свободное место.
Сохранять отправленные сообщения: выключите или включите функцию.
Место сохранения: место сохранения сообщений.
[bookmark: _Toc385413015]Мультимедиа
[bookmark: _Toc385413016]Фотокамера
Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра. Нажимайте клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.
Нажмите левую софт клавишу для доступа к опциям:
	Режим слайд шоу
	Переключение между фото режимом и режимом слайд-шоу. 

	Просмотр
	Просмотр сохраненных фотографий. 

	Настройки 

	Вспышка: вкл./выкл.

	
	Частота: 50Гц, 60Гц. 

	
	Таймер: вкл./выкл. 

	Изображение
	Размер: 1280х960, 640х480, 320х240, 240х320, 

	
	Качество: хорошее, низкое, среднее.

	Баланс белого
	Авто

	Режим съемки
	Авторежим или ночной режим.

	Сбросить настройки
	Сбросить настройки камеры к заводским.



[bookmark: _Toc385413017]Фотоальбом
В галерее хранятся снимки с фотокамеры. Выберите нужную фотографию из списка и нажмите левую софт-клавишу для доступа к Опциям:
Просмотр: просмотр изображения.
Режим просмотра:  список или картинки.
Отправить: отправка изображения по Bluetooth.
Использовать: использовать как обои или анимацию включения/выключения.
Переименовать: опция переименования выбранного изображения.
Удалить: удаление выбранного изображения.
Сортировать: сортировка по имени, типу, времени и размеру.
Данные изображения: просмотр информации фотографии (название, разрешение, размер, время создания). 
[bookmark: _Toc385413018]Слайд-шоу
Нажмите центральную иконку, чтобы начать запись слайд-шоу. В режиме камеры нажмите на левую софт-клавишу для доступа к опциям: 
Режим фото: переключение на фотокамеру.
Настройки камеры: выбор частоты 50Гц или 60Гц.
Настройки видео: выбор качества, высокое, лучшее, низкое или среднее. 
Во время записи нажмите центральную экранную клавишу для завершения, файл сохраняется в формате *.avi.
[bookmark: _Toc385413019]Видео плеер
Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. После обновления списка видеофайлов выберите одно видео и нажмите центральную клавишу для воспроизведения. Нажмите клавишу завершения для выхода и возврата к списку.
Нажмите левую клавишу для доступа к опциям видеофайла:
Воспроизвести: видео воспроизвести видео файл.
Отправить: отправить видео по Bluetooth.
Переименовать: переименовать видео.
Удалить: удалить видео.
Сортировать: характеристики видеофайлов.
[bookmark: _Toc385413020]Аудиоплеер
Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники. 
Нажмите левую софт клавишу для доступа к опциям:
Воспроизведение: воспроизвести аудио файл.
Информация: информация о аудио файле.
Обновить список: обновить список воспроизведения.
Настройки: для доступа к следующим настройкам: 
Автосоздание списка: автоматическое создание списка воспроизведения.
Повтор: настройка режима повтора.
Случайный порядок: случайный порядок воспроизведения.
Фоновый режим: воспроизведение в фоновом режиме.
[bookmark: _Toc385413021]Диктофон
Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества. Нажмите левую софт клавишу для доступа к следующим опциям:
Новая запись: для записи аудио файла.
Список: открыть список файлов.
Настройки: для настроек качества записи.
[bookmark: _Toc385413022]FM-радио
Для использования функции FM-радио вам необходимо подключить наушники в разъем. Не допускайте скручивания наушников, так как они используются в качестве антенны. Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Откройте Опции для просмотра списка каналов, создании записи или настройки FM-радио. Нажимайте навигационные клавиши влево/вправо для автоматического поиска FM-станций. Громкость воспроизведения регулируется клавишами * и #.
[bookmark: _Toc385413023]Услуги
Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIМ. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.
[bookmark: _Toc365638590][bookmark: _Toc374968839][bookmark: _Toc385413024]Настройки
Вы можете настроить работу телефона в соответствии с вашими предпочтениями.
[bookmark: _Toc329256128][bookmark: _Toc329256245][bookmark: _Toc346543526][bookmark: _Toc366762212][bookmark: _Toc385413025]Профили
Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения вызовов и сообщений в зависимости от условий. Нажмите левую софт клавишу для доступа к меню профилей.
Общий
Вкл.: сделать профилем по умолчанию. 
Настройки: настройки звуков, громкости, выбор типа сигнала, установка мелодий на другие оповещения.
Без звука
Опции профиля Без звука.
Совещание
Опции профиля Совещание.
[bookmark: _Toc306971657]На улице
Опции профиля На улице.
После ввода настроек выберите “Вкл.” в меню “Профили” для установки профиля. 
Примечание: После подключения наушников, телефон автоматически переходит в режим «Наушники». При отключении гарнитуры телефон возвращается к установленному профилю. 
В режиме ожидания нажмите клавишу # для перехода в режим вибрации и наоборот.
[bookmark: _Toc385413026]Настройки Dual SIM
Вы можете установить функции Dual SIM, только SIM1, только SIM2.
[bookmark: _Toc365638591][bookmark: _Toc374968840][bookmark: _Toc385413027]Стандартные
Настройка параметров телефона.
[bookmark: _Toc365638592][bookmark: _Toc374968841][bookmark: _Toc385413028]Время и дата
Настройка даты и времени:
Часовой пояс: выбор часового пояса.
Настроить: настройка даты/времени, летнего времени для другого региона.
Формат: настройка формата даты/времени.
[bookmark: _Toc365638594][bookmark: _Toc374968843][bookmark: _Toc385413029]Язык
Выберите предпочтительный язык меню телефона. В телефоне доступны английский, русский и украинский языки.
[bookmark: _Toc378674488][bookmark: _Toc385413030]Методы ввода
Установите настройки клавиатуры для комфортной работы с телефоном.
[bookmark: _Toc378674490][bookmark: _Toc385413031]Дисплей
Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:
Обои: настройка фонового рисунка на домашнем экране и на экране блокировки (стандартные или пользовательские).
Автоблокировка клавиатуры: выбрать время, по истечению которого клавиатура автоматически заблокируется.
Подсветка: установить яркость и время работы подсветки дисплея.
Включение телефона: настройка анимации при включении телефона.
Выключение телефона: настройка анимации при выключении телефона.
Отображать дату и время: отображение даты и времени на главном экране.
[bookmark: _Toc378674491][bookmark: _Toc385413032]Мое меню
Для быстрого доступа к меню добавьте нужные вам функции в Мое меню. Эти функции будут отображаться, при нажатии навигационной клавиши вверх. Для добавления функции нажмите левую клавишу и выберите нужный вам пункт меню:
Добавить: добавить новый пункт меню.
Изменить: изменить выбранный пункт меню.
Удалить: удалить выбранный пункт меню.
Удалить все: удалить все пункты меню.
Изменить порядок: изменить порядок отображения функций меню.
[bookmark: _Toc385413033]Клавиши навигации
Здесь вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. 
[bookmark: _Toc378674492][bookmark: _Toc385413034]Режим полета
Режим полета - режим, при котором в телефоне отключается GSM-модуль, но при этом остаются доступными функции, не связанные с передачей голоса или выходом в интернет.
[bookmark: _Toc378674493][bookmark: _Toc385413035]Сеть
[bookmark: _Toc365638598][bookmark: _Toc378674494][bookmark: _Toc385413036]Настройки SIM1
Настройка режима выбора сети.
Выбор сети
Выбор сети: автоматически или вручную. 
[bookmark: _Toc365638599][bookmark: _Toc378674495][bookmark: _Toc385413037]Настройки SIM2
См. Настройки SIM1.
[bookmark: _Toc378674496][bookmark: _Toc385413038]Безопасность
Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “*”. При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.
[bookmark: _Toc365638601][bookmark: _Toc378674497][bookmark: _Toc385413039]Защита SIM1
Блокировка PIN: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты. 
Изменить PIN/PIN2
Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль. 
[bookmark: _Toc365638602][bookmark: _Toc378674498][bookmark: _Toc385413040]Защита SIM2
См. “Защита SIM1”.
[bookmark: _Toc365638603][bookmark: _Toc378674499][bookmark: _Toc385413041]Защита телефона
Блокировка телефона
Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован). Пароль по умолчанию 0000.
Изменить пароль
Вы можете изменить пароль телефона. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль. 
[bookmark: _Toc385413042]Диспетчер соединений
[bookmark: _Toc378674449][bookmark: _Toc385413043]Bluetooth
Ваш сотовый телефон обладает поддержкой Bluetooth. 
Статус: перед использованием Bluetooth, вам необходимо включить его. Когда функция Bluetooth включена и работает в фоновом режиме, увеличивается энергопотребление телефона. Рекомендуется выключать данную опцию, если она не используется. 
Видимость: после включения данной опции, другие устройства, поддерживающие функцию Bluetooth, смогут видеть ваш телефон. 
Мои устройства: после входа в меню вы увидите устройства, с которыми ранее осуществлялась связь по Bluetooth.
Имя устройства: вы можете изменить имя своего телефона. 
[bookmark: _Toc378674501][bookmark: _Toc385413044]Сбросить настройки
Введите пароль телефона (по умолчанию - 0000) и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам. 
[bookmark: _Toc385413045]Мои файлы
Карта памяти позволяет сохранять большее количество файлов в телефоне. Вы можете установить ее в любое удобное время. 
Выберите пункт меню и нажмите левую софт клавишу для доступа к опциям: 
Открыть: открыть папку.
Создать папку: создать новую папку.
Переименовать: переименовать папку или файл.
Удалить: удалить все файлы с карты памяти. 
Сортировать: сортировать фалы по имени, времени, размеру или типу.
Примечание: После удаления файлов все данные, сохраненные на карте памяти, будут навсегда утеряны. 
[bookmark: _Toc385413046]Официальная информация
Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.
Телефон DS132 соответствует международным требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) составляет 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.
[bookmark: _Toc365638633][bookmark: _Toc385413047]Терминология
	GSM
	Глобальная система мобильной связи

	SMS
	Служба передачи коротких сообщений

	SIM
	Модуль идентификации абонента

	PC
	Персональный компьютер

	PIN
	PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK–кода.

	PIN2
	PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2–кода. 

	PUK
	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети. 

	PUK2
	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.
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	Служба коротких сообщений

	EMS
	Служба расширенных сообщений

	SIM
	Модуль идентификации абонента

	GSM
	Глобальная система мобильной связи

	PIN
	Персональный идентификационный номер

	PUK
	Ключ разблокировки PIN 

	IMEI
	Международный идентификатор мобильного оборудования 

	CB
	Информационные сообщения 

	GPRS
	Общая служба пакетной радиопередачи

	SIM 1
	Главная карта (в слоте SIM1)

	SIM 2
	Дополнительная карта (в слоте SIM2)
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Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.
	Проблемы
	Причины и решения

	Невозможно включить телефон
	Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.
Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон.   
Проверьте уровень заряда батареи.

	Качество звука при активном вызове очень низкое
	Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова. 
Проверьте уровень приема сигнала.
Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов. 

	Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое
	При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети, что значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания. Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон. 
Замените батарею.

	Ошибка SIM 
	Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой.
Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.

	Невозможно совершить исходящий вызов
	Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова.
Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова.
Убедитесь в исправности SIM-карты.
Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.

	Невозможно принять входящий вызов
	Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна).
Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова.
Убедитесь в исправности SIM-карты.
Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов. 

	Батарея не заряжается
	Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство.
Производите зарядку в помещениях при температуре -10℃ - 55℃.
Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.

	Невозможно настроить некоторые функции 
	Неверные операции с телефоном.
Оператор сети не поддерживает данную функцию. 

	Слабый сигнал
	Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.

	Невозможно зарегистрироваться в сети
	Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта повреждена, обратитесь к оператору.

	Нет доступа к меню услуг
	SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.

	Установленное изображение отображается лишь частично. 
	Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуемый размер -  320*480.
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