Эксплуатация компьютера

HOME > Эксплуатация компьютера > Использование адаптера переменного тока и батареи

# Использование адаптера переменного тока и батареи

Для снабжения электроэнергией ноутбука используется адаптер переменного тока и аккумуляторная батарея.

В этом разделе приводится описание основных функций компьютера. Прочтите этот раздел перед использованием компьютера.

## Использование адаптера переменного тока

Адаптер переменного тока используется для снабжения питанием ноутбука и зарядки аккумуляторной батареи.

Адаптер переменного тока может быть подключен к источнику переменного тока напряжением 100 или 240 В.

1. Подсоедините адаптер переменного тока к сетевой розетке.

2. Подключите адаптер к компьютеру.

   1. Блок питания

   2. Кабель питания

3. Выберите наиболее удобный угол наклона ЖК-дисплея.

4. Для включения компьютера нажмите кнопку питания.

Tip:

- Для использования адаптера переменного тока с сетью напряжением 110 В необходима другая вилка (дополнительная вилка для 110 В продается отдельно).

CAUTION:

Не ставьте на ноутбук емкости с водой.

- Иначе система может быть повреждена от короткого замыкания.

Note:

Используйте только блоки питания, рекомендованные компанией LG Electronics™.

- Иначе может возникнуть взрыв или возгорание.

- Это может вызвать трудности при подзарядке аккумулятора или неполадки в работе системы.

При использовании адаптера переменного тока придерживайтесь следующих рекомендаций.

- Избегайте воздействия на батарею влаги, а также температуры выше 60 ℃, например, в автомобилях или сауне.

- Демонтаж или изменение адаптера запрещены.

- Не скручивайте вилку адаптера.

- При подключении адаптера к розетке не прилагайте чрезмерные усилия.

## Использование батареи

1. Поверните компьютер таким образом, чтобы разъем для батареи был направлен вверх, а затем присоедините аккумуляторную батарею.

2. Откройте ЖК-дисплей и включите ноутбук.

3. Проверьте индикатор состояния батареи.

   - Если индикатор питания мигает, зарядите компьютер с помощью адаптера переменного тока.

4. Извлеките батарею согласно следующей схеме.

CAUTION:

Используйте только аккумуляторные батареи, сертифицированные и одобренные компанией LG Electronics Inc™.

- Не сертифицированные батареи могут взрываться.

- Перед заменой батареи обязательно выключите компьютер.

Если компьютер не используется длительное время, извлеките из него аккумуляторную батарею.

- В противном случае существует опасность возгорания или повреждения компьютера.

Note:

Повышенная температура может привести к взрыву батареи и вызывать пожар. В целях безопасного и эффективного использования аккумуляторной батареи необходимо придерживаться следующих правил.

- Не допускайте короткого замыкания контактов батареи.

- Храните батарею в недоступном для детей месте.

- Заметное невооруженным взглядом вздутие батареи указывает на потенциальную опасность. В этом случае вам следует немедленно связаться с продавцом или местным сервисным центром.

- Используйте только специальное и сертифицированное зарядное устройство.

- Держите батарею на безопасном расстоянии от мощных источников тепла. (Никогда не кладите ее в микроволновую печь).

- Не оставляйте в машине в жаркую погоду.

- Не работайте с компьютером и не оставляйте его в жарких и влажных помещениях, например в сауне.

- При работе на компьютере, не ставьте его на одеяло или другие теплосберегающие материалы.

- Не оставляйте включенный компьютер в замкнутом пространстве.

- Убедитесь, что к гнездам питания не прикасаются металлические объекты, например, ключи, монеты, цепочки и часы.

- В качестве запасной батареи используйте только сертифицированные литиевые аккумуляторы, на которые распространяется гарантия производителя мобильных устройств.

- Инженерный анализ или демонтаж продукта запрещены. Не сжимайте и не прокалывайте батарею.

- Избегайте ударов батареи. Например, при падении на твердую поверхность.

- Температура в помещении, где находится батарея, должна быть в диапазоне от 0 °C до 60 °C. Не подвергайте компьютер воздействию температуры выше 60 °C.

- Избегайте попадания влаги на компьютер.

- Если батарея не используется длительное время, ее следует извлечь из ноутбука. Если батарея не использовалась длительное время, ее рекомендуется полностью зарядить и разрядить несколько раз.

- Батарею следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

- Прежде, чем приступить к работе с компьютером, внимательно прочтите данное руководство.

Tip:

Для эффективного использования батареи ознакомьтесь со следующими пунктами.

- Саморазрядка: Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется.

- Периодическая полная разрядка/подзарядка: Частая подзарядка батареи может привести к сокращению срока ее службы. Для продления срока работы полностью зарядите и разрядите ее несколько раз. Рекомендуется каждые 30 - 60 дней батарею необходимо использовать почти до полной разрядки, а затем полностью заряжать батарею. Лучше всего использовать батарею до полной разрядки, затем полностью ее заряжать.

При зарядке и разрядке аккумулятора происходит химическая реакция, поэтому его мощность постепенно снижается.

- Система постоянно проверяет статус батареи LG, а затем рассчитывает и отображает оставшееся время работы батареи при текущих настройках системы.

- Батарея является расходным компонентом, и ее емкость может постепенно уменьшаться. Соответственно снижается время работы устройства от батареи.

- Когда батарея полностью заряжена, то процесс зарядки прекращается. Подзарядка возобновляется, когда заряд достигает уровня 95 %. Данная функция обеспечивает безопасное и эффективное использование батареи.

- Если температура батареи опускается ниже 10, происходит "капельная" подзарядка. Полная подзарядка батареи при "капельной" подзарядке может продолжаться 32 часа и больше.