Настройка и обновление

HOME > Настройка и обновление > Увеличение объема памяти

# Увеличение объема памяти

Для повышения производительности вам может понадобиться увеличить объем памяти ноутбука.

Мы рекомендуем для расширения памяти пользоваться платными услугами сервисного центра, сертифицированного компанией LG Electronics. Компания LG Electronics не несет ответственности за потери, вызванные оказанием услуг лицами, не прошедшими сертификацию, или самовольной разборкой ими ноутбука.

## Используемые модули памяти

Эта система использует 204-контактные, SO-DIMM типа (Small Outline Dual In-Line Memory Module) DDR3 SDRAM.

Каждое гнездо позволяет устанавливать модуль памяти емкостью от 1024 МБ до 4096 МБ, при этом максимальная емкость памяти компьютера составляет 8 Гбайт.

Память объемом 3 ГБ и более поддерживается только 64-битными ОС. 32-битные Windows Vista, Windows® XP и Windows® 7 не поддерживают карты объемом 3 ГБ и более.

Tip:

- При расширении памяти следует добавлять модули памяти с такой же спецификацией (DDR3 SDRAM на 1,5 В). (Значение варьируется в зависимости от модели)

- Модуль DDR3 позволяет значительно увеличить скорость передачи данных и имеет другую форму.

CAUTION:

Если вы хотите заменить или увеличить оперативную память, обратитесь в сервисный центр LG Electronics.

Перед разборкой компьютера с целью его модернизации необходимо выключить компьютер, отсоединить от него шнур питания и извлечь аккумуляторную батарею.

- При наличии модемного соединения отсоедините телефонный шнур. В противном случае возможно поражение электротоком или возникновение пожара.

Совместимые модули памяти

- PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SDRAM SO-DIMM

- PC3-10600 (1333 MHz) DDR3 SDRAM SO-DIMM

- PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SDRAM SO-DIMM

- Разные модели поддерживают разные типы памяти. При покупке памяти проверьте, подходит ли она для вашей модели.

- При использовании двух слотов памяти используйте платы памяти того-же производителя.

- Память PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SDRAM SO-DIMM работает на частоте 1600 MHz только на моделях с Quad Core CPU. В моделях с Dual Core CPU память работает на частоте 1333 MHz.

## Подготовка к увеличению объема памяти

Перед покупкой нового модуля памяти изучите технические характеристики и возможности имеющейся в компьютере памяти.

1. Номинальная мощность: PC3-8500S(1066 MHz), 10600S(1333 MHz) или 12800S(1600 MHz) DDR3 SDRAM SO-DIMM

2. Тип: 1 GB(1024 MB), 2 GB(2048 MB) или 4 GB(4096 MB)

## Замена памяти

Материнская плата, гнездо для установки модулей памяти и сами модули памяти могут иметь разные конфигурации в зависимости от модели компьютера.

1. Ослабьте винты на нижней панели ноутбука и снимите крышку.

2. Установите новые платы памяти в разъемы.

3. Нажмите на модуль памяти в направлении стрелки до щелчка.

4. Закройте крышку и закрутите винты.

5. Если при загрузке системы после увеличения объема памяти появляется сообщение об ошибке памяти, нажмите клавишу `F2` и сохраните настройки.

Tip:

- Перед снятием крышки выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока, выньте аккумуляторную батарею и отключите от компьютера все устройства и кабели. После этого отсоедините кабель.

- Аккуратно надавите на модуль памяти, чтобы он полностью вошел в гнездо и зафиксировался.

- При следующей загрузке проверьте объем памяти. Если объем памяти будет указан неверно, установите модуль памяти снова.

CAUTION:

- Используйте только модули памяти, поставляемые компанией LG. Использование модулей памяти сторонних производителей может повредить ноутбук.