QUMO GameBOX LE. Руководство пользователя - Технические характеристики плеера

18. Технические характеристики плеера QUMO GameBOX LE

Память | встроенная флеш-память (2Гб, 4Гб) + SD/MMC карта памяти до 2Гб
Дисплей | цветной, 262 тысячи цветов, 3.0'' TFT LCD 320x240 точек
Кодировка MP3 | MPEG 1/2 Layer2/3
Поддержка форматов | аудио - MP3, WMA, ASF изображения - JPEG, BMP, GIF видео - MOV, ASF, AVI, DAT, MP4 игры - 8Bit, форматов *.nes текст - ТXТ (Кириллица ISO)
Битрейт | MP3: 8 Кбит/с ~ 320 Кбит/с, WMA: 32 ~ 192 Кбит/с
Аудио | Частота | 20 Гц ~ 20 КГц
Выходная мощность | 46 мВт (23 мВт+23мВт)
С/Ш | > 92 дБ
FM радио | Диапазон | 87.5МГц~ 108МГц
Выходная мощность | 46 мВт (23 мВт+23мВт)
C/Ш | > 90 дБ
Антенна | В качестве антенны используются наушники
Язык | полностью русифицирован
USB | USB 2.0 High Speed
Время работы от 1 заряда аккумулятора | 9 часов аудио или 6 часов видео
Размеры | 118 x 63 x 20 мм
Питание | 950 mAh Li-Pol аккумулятор
Корпус | пластиковый, слайдер
Цвета корпуса (цветных вставок) | черный
Вес | 110г
Температура хранения | -5°C ~ 40°C
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C