Установка и обновление ПО
1. Установка и обновление ПО 1. Первичное обновление 1) Загрузите установочную программу с сайтa www.ritmixrussia.ru 2) Установите загруженную программу. 3) Программа будет установлена в папку "Ritmix" С:\Program Files\Ritmix\Ritmix 4) Дважды щелкните "Online-updater" на Вашем ПК. 5) Подключите плеер к ПК, нажмите "Start", выполнив предварительно действия, рассмотренные в разделах "Загрузка IR/Logo" и "Сохранение резервной копии/Восстановление данных". Примечание: После форматирования все файлы будут удалены из Вашего плеера. В связи с этим необходимо предварительно сохранить резервную копию нужных Вам файлов. Обновление Загрузка IR/Logo Загрузите заводские установки Logo (логотип), папки и данные IR (инфракрасный порт). Если на Вашем плеере уже есть эти установки, не выполняйте загрузку. Сохранение резервной копии/Восстановление данных Создайте резервную копию файлов, записанных в память Вашего плеера, во временной папке, а по окончании обновления, восстановите эти данные или повторно загрузите их в память устройства. 6) На экране появится окно "Update Ritmix Series", нажмите "Start", чтобы начать форматирование. 7) Нажмите "Finish", когда установка будет завершена. 8) Если Вы выполнили загрузку Logo/IR и создали резервную копию файлов, заводские установки могут быть автоматически скопированы из временной папки (Temporary) в память плеера. 9) Нажмите "Close" после того, как появится сообщение "Firmware update is finished". 2. Повторное обновление 1) Дважды щелкните "Online-updater" на Вашем ПК. 2) Подключите плеер к ПК, нажмите "Start", выполнив предварительно действия, рассмотренные в разделах "Загрузка IR/Logo" и "Сохранение резервной копии/Восстановление данных". Примечание: После форматирования все файлы будут удалены из Вашего плеера. В связи с этим необходимо предварительно сохранить резервную копию нужных Вам файлов. Обновление Загрузка IR/Logo Загрузите заводские установки Logo (логотип), папки и данные IR (инфракрасный порт). Если на Вашем плеере уже есть эти установки, не выполняйте загрузку. Сохранение резервной копии/Восстановление данных Создайте резервную копию файлов, записанных в память Вашего плеера, во временной папке, а по окончании обновления, восстановите эти данные или повторно загрузите их в память устройства. 3) На экране появится окно "Update Ritmix Series", нажмите "Start", чтобы начать форматирование. 4) Нажмите "Finish", когда установка будет завершена. 5) Если Вы выполнили загрузку Logo/IR и создали резервную копию файлов, заводские установки могут быть автоматически скопированы из временной папки (Temporary) в память плеера. 6) Нажмите "Close" после того, как появится сообщение "Firmware update is finished".