1. Настройка режима эквалайзера Выберите опцию Режим эквалайзера кнопками / , нажмите < M > для входа в режим. Прежде, чем выполнить настройки эквалайзера, следует отключить функцию SRS. [Основной эквалайзер] Норма Рок Джаз Классика Поп [Пользовательский эквалайзер ] установка уровня Норма основного эквалайзера Польз.1 Польз.2 *После обновления ПО в качестве настроек эквалайзера будут снова установлены заводские настройки. 2. Настройка пользовательского эквалайзера - Выберите нужный уровень кнопками / , коротко нажмите < M >, чтобы выполнить настройки. (Норма - Польз.2) - Выберите диапазон частот (62, 250, 1К, 4К, 16К) кнопками / , нажмите / , чтобы настроить на нужный уровень (-12~20). - После настройки нажмите < M > для завершения. - Нажмите кнопку < REC >, чтобы вернуть первоначальные настройки. 3. Настройка SRS SRS является торговой маркой SRS Labs, Inc. и технология SRS WOW зарегистрирована по лицензии SRS Labs, Inc. Выберите нужный уровень кнопками / , нажмите < M >, чтобы выполнить установку. Фокус : настройка мощности SRS (низкая или высокая) TruBass : Настройка для низких частот (0~10) WOW Volume : Настройка для высоких частот (0~10) Размер динамика : Установка характеристик наушников или динамиков. 01 : Маленькие наушники 02 : Обычные наушники 03 : Профессиональные наушники 04 : Маленький динамик 05 : Средний динамик 06 : Динамик большого размера 4. Настройка звукового сигнала Вы можете установить звуковой сигнал при нажатии кнопок. Выберите одну из опций и нажмите < M > ВКЛ.: Звуковой сигнал включен ВЫКЛ.: Звуковой сигнал выключен 5. Настройка скорости воспроизведения Вы можете отрегулировать скорость воспроизведения от 50 до 150. Медленное воспроизведение 50~90: Медленней обычного воспроизведения 100: Обычная скорость Быстрое воспроизведение 110~150: Воспроизведение быстрее обычного