Руководство пользователя WALKMAN
Печать
Начало страницы > Настройка > Общая настройка > Настройка экранной заставки [Параметры заставки]

## Настройка экранной заставки [Параметры заставки]

Включение/выключение экранной заставки
Настройка типа экранной заставки
Установка времени ожидания экранной заставки
Если в течение некоторого времени не выполняется никаких действий, на проигрывателе включается экранная заставка. Можно настроить заставку для отображения черного экрана или воспроизведения слайд-шоу из фотографий, имеющихся на проигрывателе. Можно также установить время ожидания, по истечении которого включится экранная заставка.

### Включение/выключение экранной заставки

1. В меню Главное выберите [Настройка] [Общая настройка] [Экранная заставка] [Вкл./Выкл.] требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[Вкл.] | Включение экранной заставки в случае, если в течение установленного периода времени не производится никаких действий. (Настройка по умолчанию)
[Выкл.] | Экранная заставка не включается.

### Настройка типа экранной заставки

1. В меню Главное выберите [Настройка] [Общая настройка] [Экранная заставка] [Тип] требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[Пустой] | Отображение пустого экрана. (Настройка по умолчанию)
[Слайдшоу] | Воспроизведение слайд-шоу, если проигрыватель подключен к электрической розетке. Настройте слайд-шоу в соответствии с инструкциями ниже. (*1)

(*1) Слайд-шоу воспроизводится, только если проигрыватель подключен к электрической розетке и есть фотографии для отображения в слайд-шоу. Если проигрыватель работает от батареи, независимо от настроек будет отображаться пустой экран. Если полностью заряженный проигрыватель не воспроизводит композиции, слайд-шоу отключится. Если отсутствуют фотографии для отображения в слайд-шоу, экран проигрывателя потускнеет.

#### Настройка параметров слайд-шоу

При выборе [Слайдшоу] появится экран [Слайдшоу] на котором можно будет выполнить настройку параметров слайд-шоу. Выберите требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[Все фото (верт.)] | Воспроизведение слайд-шоу из всех изображений на проигрывателе в вертикальной ориентации.
[Все фото (гориз.)] | Воспроизведение слайд-шоу из всех изображений на проигрывателе в горизонтальной ориентации.
[Папка (верт.)] | Воспроизведение слайд-шоу из изображений, находящихся в папке [SCREENSAVER] папки [PICTURE] в вертикальной ориентации. (Настройка по умолчанию)
[Папка (гориз.)] | Воспроизведение слайд-шоу из изображений, находящихся в папке [SCREENSAVER] папки [PICTURE] в горизонтальной ориентации.

### Установка времени ожидания экранной заставки

1. В меню Главное выберите [Настройка] [Общая настройка] [Экранная заставка] [Ожидание] требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[15 сек] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 15 секунд не выполняется никаких действий.
[30 сек] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий. (Настройка по умолчанию)
[1 минута] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий.
[3 минуты] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 3 минут не выполняется никаких действий.
[5 минут] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 5 минут не выполняется никаких действий.
[30 минут] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 30 минут не выполняется никаких действий.

Примечание

- Проигрыватель не воспроизводит экранную заставку в следующих случаях.

- Воспроизведение видео.

- Воспроизведение видеоподкаста.

- Воспроизведение композиции при установке для параметра [Отображение слов] значения [Вкл.(экран всегда вкл.)].

- Воспроизведение композиции при установке для параметра [Караоке/Изуч. языка] значения [Караоке (сильн. эфф.)] или [Караоке (слаб. эфф.)].

- Поиск доступной FM-радиостанции и использование функции [Автосохранение] FM-радио.

- Подключение к компьютеру. (Вместо воспроизведения экранной заставки экран потускнеет. Через некоторое время после полной зарядки экран выключится независимо от настроек экранной заставки.)

- Создание или восстановление базы данных.

- Анализ композиций для функции “Каналы SensMe™”. (Вместо воспроизведения экранной заставки экран потускнеет.)

- Звучит будильник.

- Зарядка батареи при установке для параметра [Тип] значения [Пустой]. (Вместо воспроизведения экранной заставки экран потускнеет.)

В начало страницы