Руководство пользователя WALKMAN
Печать
Начало страницы > Настройка > Общая настройка > Настройка экранной заставки [Параметры заставки]

## Настройка экранной заставки [Параметры заставки]

Включение/выключение экранной заставки
Настройка типа экранной заставки
Установка времени ожидания экранной заставки
Если в течение некоторого времени не выполняется никаких действий, на проигрывателе включается экранная заставка. Можно настроить заставку для отображения черного экрана или воспроизведения слайдшоу из фотографий, имеющихся на проигрывателе. Можно также установить время ожидания, по истечении которого включится экранная заставка.

### Включение/выключение экранной заставки

1. В меню Главное выберите [Настройка] [Общая настройка] [Экранная заставка] [Вкл./Выкл.] требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[Вкл.] | Включение экранной заставки в случае, если в течение установленного периода времени не производится никаких действий. (Настройка по умолчанию)
[Выкл.] | Экранная заставка не включается.

### Настройка типа экранной заставки

1. В меню Главное выберите [Настройка] [Общая настройка] [Экранная заставка] [Тип] требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[Пустой] | Отображение пустого экрана. (Настройка по умолчанию)
[Слайдшоу] | Воспроизведение слайдшоу, если проигрыватель подключен к электрической розетке. Настройте слайдшоу в соответствии с инструкциями ниже. (*1)

(*1) Слайдшоу воспроизводится, только если проигрыватель подключен к электрической розетке и имеются фотографии для воспроизведения слайдшоу. Если проигрыватель работает от батареи, независимо от настроек будет отображаться пустой экран. Если при полной зарядке не воспроизводятся композиции, слайдшоу отключится. Если для воспроизведения слайдшоу не выбраны фотографии, при отображении экранной заставки экран потускнеет.

#### Настройка параметров слайдшоу

При выборе значения [Слайдшоу] появится экран [Слайдшоу] на котором можно будет выполнить настройку параметров слайдшоу. Выберите требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[Все фото (верт.)] | Воспроизведение слайдшоу из всех изображений на проигрывателе в вертикальной ориентации.
[Все фото (гориз.)] | Воспроизведение слайдшоу из всех изображений на проигрывателе в горизонтальной ориентации.
[Папка (верт.)] | Воспроизведение слайдшоу из изображений, находящихся в папке [SCREENSAVER] папки [PICTURE] в вертикальной ориентации. (Настройка по умолчанию)
[Папка (гориз.)] | Воспроизведение слайдшоу из изображений, находящихся в папке [SCREENSAVER] папки [PICTURE] в горизонтальной ориентации.

### Установка времени ожидания экранной заставки

1. В меню Главное выберите [Настройка] [Общая настройка] [Экранная заставка] [Ожидание] требуемое значение параметра.

Значение параметра | Описание
[15 сек] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 15 секунд не выполняется никаких действий.
[30 сек] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий. (Настройка по умолчанию)
[1 минута] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий.
[3 минуты] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 3 минут не выполняется никаких действий.
[5 минут] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 5 минут не выполняется никаких действий.
[30 минут] | Воспроизведение экранной заставки, если в течение 30 минут не выполняется никаких действий.

Примечание

- Проигрыватель не воспроизводит экранную заставку в следующих случаях.

- Воспроизведение видео.

- Воспроизведение видеоподкаста.

- Воспроизведение композиции при установке для параметра [Отображение слов] значения [Вкл.(экран всегда вкл.)].

- Воспроизведение композиции при установке для параметра [Караоке/Изуч. языка] значения [Караоке (сильн. эфф.)] или [Караоке (слаб. эфф.)].

- Отображение экрана [Запись голоса]. (Экран потускнеет независимо от настроек экранной заставки.)

- Поиск доступной FM-радиостанции и использование функции [Автосохранение] FM-радио.

- Подключение к компьютеру. (Вместо воспроизведения экранной заставки экран потускнеет. При полной зарядке экран выключится через некоторое время независимо от настроек экранной заставки.)

- Создание или восстановление базы данных.

- Анализ композиций для функции “Каналы SensMe™”. (Вместо воспроизведения экранной заставки экран потускнеет.)

- Звучит будильник.

- Зарядка батареи при установке для параметра [Тип] значения [Пустой]. (Вместо воспроизведения экранной заставки экран потускнеет.)

В начало страницы