Руководство пользователя WALKMAN
Печать
Начало страницы > Таймер > Установка таймера > О таймере

## О таймере

Использование будильника
Использование таймера отключения
Можно установить таймер для воспроизведения композиций в указанное время (будильник). Можно установить время, по истечении которого проигрыватель автоматически перейдет в режим ожидания, и экран отключится (Таймер выключения).
Примечание

- Если параметр [Уст. даты/времени] установлен неправильно, не удастся надлежащим образом выполнить настройки таймера. Перед установкой таймера установите текущую дату и время [Подробно].

### Использование будильника

Можно установить будильник для воспроизведения выбранной композиции в указанное время. Для использования будильника следуйте инструкциям ниже. Для получения подробной информации о каждом действии щелкните [Подробно].

1. Выберите композицию в качестве мелодии будильника [Подробно].

1. Установите время срабатывания будильника [Подробно].

1. При необходимости повторите настройку [Подробно].

1. Включите будильник [Подробно].

1. При срабатывании будильника нажмите кнопку , чтобы выключить его.

Примечание

- Будильник выключиться автоматически через 60 минут.

- Во избежание повреждения слуха громкость будильника для наушников ограничена функцией AVLS независимо от того, установлено ли для параметра [AVLS (огр. громк.)] значение [Вкл.] или [Выкл.] [Подробно]. Для динамиков громкость будильника не ограничена.

- Не засыпайте с наушниками на голове. В противном случае провод наушников может обмотаться вокруг шеи и привести к удушью.

- При работе следующих процессов срабатывание будильника будет отложено до их завершения.

- Удаление данных.

- Форматирование памяти.

- Будильник не сработает в следующих случаях.

- Запись голоса (однако значок будильника будет мигать в области информации).

- Подключение к компьютеру.

### Использование таймера отключения

Можно также установить таймер для автоматического выключения проигрывателя по истечении указанного интервала времени. Для получения информации об установке таймера см. [Подробно].
В начало страницы