Руководство пользователя WALKMAN
Печать
Главная страница > Шумоподавление > Использование внешних аудиоисточников [Режим внеш. входа] > Использование внешних аудиоисточников [Режим внеш. входа]

## Использование внешних аудиоисточников [Режим внеш. входа]

Можно включить функцию шумоподавления при прослушивании звука с использованием внешних аудиоисточников, например аудиоустройства в самолетах.

#### Использование с внешними аудиоустройствами

1. К гнезду наушников

1. Входной аудиокабель (прилагается)

#### Использование с системами развлечения на борту самолета

1. Адаптер для штекера (прилагается)

1. Использование с системами развлечения на борту самолета

1. Входной аудиокабель (прилагается)

1. Подключите прилагаемые наушники к проигрывателю и в меню Главное выберите [Шумоподавление] [Шумоподавление: Вкл./Выкл.] [Вкл.].

1. Подключите устройство аудиоисточника к проигрывателю с помощью прилагаемого входного аудиокабеля.

1. В меню Главное выберите [Шумоподавление] [Режимы ШП].

Можно использовать устройство аудиоисточника со сниженным внешним шумом.
Совет

- Путем нажатия кнопки можно переключаться между режимами [Режим внеш. входа] и [Тихий режим] [Подробно].

- При отключении прилагаемого входного аудиокабеля для функции шумоподавления автоматически устанавливается значение [Тихий режим] [Подробно].

Примечание

- Некоторые системы развлечения на борту самолета невозможно подключить к проигрывателю.

- При подключении аудиоустройства вставьте прилагаемый входной аудиокабель в гнездо наушников устройства. Не вставляйте его в гнездо LINE OUT.

В начало страницы