Задача

# Установка/извлечение карты памяти SD

Планшетный ПК оснащен разъемом для карты памяти SD. Этот разъем может использоваться для передачи данных между цифровыми камерами, портативными видеокамерами, аудиопроигрывателями и другими аудио- и видеоустройствами.
Разъем SD планшетного ПК предназначен для установки карт памяти следующих типов:

- Карта памяти SD

- Карта памяти SDHC

## Процедура установки карты памяти SD

1. Откройте крышку разъема карты памяти SD.

1. Найдите разъем карты памяти SD.

1. Разверните карту памяти SD стрелкой по направлению к соответствующему разъему карты SD, чтобы контакты были направлены вниз.

1. Аккуратно вставьте карту памяти SD в гнездо до щелчка.

Примечание

- Убедитесь, что карта памяти SD установлена в правильном направлении. Если вставить ее в разъем в перевернутом положении, можно повредить разъем. Дополнительные сведения см. в руководстве по использованию карт памяти SD.

## Процедура извлечения карты памяти SD

1. Убедитесь, что активные передачи файлов отсутствуют.

1. Найдите разъем карты памяти SD.

1. Нажмите на карту памяти SD в сторону устройства и освободите ее.

Карта памяти SD будет извлечена из устройства.

1. Удерживая карту памяти SD за края, извлеките ее из разъема.

Связанные темы
Примечания относительно использования карт памяти SD
Примечания относительно карт памяти SD
Перед. файлов