Справочные сведения

#### Планшетный ПК не включается.

Возможно, аккумулятор слишком разрядился.

- Подключите планшетный ПК к розетке переменного тока и зарядите аккумулятор.

Возможно, планшетный ПК полностью выключен.

- Чтобы включить планшетный ПК, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.

Если питание подается от розетки, проверьте надежность подключения планшетного ПК к адаптеру переменного тока, адаптера — к шнуру питания переменного тока, а вилки шнура питания — к розетке переменного тока.

- Если планшетный ПК находится в кредле (продается отдельно), проверьте надежность подключения планшетного ПК к кредлу, кредла — к адаптеру переменного тока, адаптера — к шнуру питания переменного тока, а вилки шнура питания — к розетке переменного тока.

Если планшетный ПК не был выключен надлежащим образом, контроллер, регулирующий подачу питания, мог отключиться из-за сбоя в программе. Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно в течение 10 секунд либо нажмите на кнопку сброса, чтобы принудительно выключить планшетный ПК. Затем снова включите его [Подробно].