Руководство пользователя VAIO SVZ1311 Series

Задача

# Вставка/извлечение диска
<Модели, оборудованные оптическим дисководом>

Вставка/извлечение диска из включенного компьютера VAIO.

## Процедура установки диска

1. Подсоедините док-станцию (поставляемую или дополнительно заказываемую) к компьютеру VAIO. [Подробно]

1. Вставьте диск (1) в гнездо дисковода оптических дисков.

Сдвиньте диск, как показано ниже. Данные записываются на нижней стороне (без надписи).
Примечание

- Задвиньте диск прямо в гнездо не прикладывая избыточного давления на диск.

- Удостоверьтесь, что нет диска, вставленного в дисковод оптических дисков, перед вставкой диска в гнездо.

### Для извлечения диска

1. Нажмите кнопку извлечения диска (1).

Диск выдвинется наружу.
Примечание

- Не применяйте силу для извлечения диска из дисковода оптических дисков перед тем, как он полностью выдвинется.

- Не перемещайте док-станцию, когда дисковод оптических дисков является считывает/записывает данные с/на диск, так как это может вызвать механические удары или вибрации.

См. также
Поддерживаемые типы дисков<Модели, оборудованные оптическим дисководом>
О кодах регионов<Для моделей, оборудованных оптическим дисководом>