# Персональный компьютер VAIO Fit 11ASVF11N1

## Что делать, если фильмы или звуковые дорожки, полученные через Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть), не воспроизводятся или их воспроизведение прерывается? Чем объясняется низкая скорость передачи данных?

- Переместите компьютер VAIO дальше от препятствий и ближе к точкам доступа, с которыми может потребоваться установить связь.

  Возможность установления связи зависит от расстояния, наличия препятствий, конфигурации устройств, мощности радиосигнала, помех радиосвязи, материалов стен, работающего программного обеспечения и т. п.

- Точка доступа, с которой установлено соединение, может быть временно перегружена, когда через нее осуществляется обмен данными с большим количеством других устройств.

  Подождите некоторое время и повторите попытку.

- Измените канал, заданный для точки доступа. Изменение канала может привести к снижению помех в беспроводной сети и повышению скорости передачи данных.

  Низкая скорость передачи данных, возможно, обусловлена помехами в канале точки доступа.

- При наличии помех связи с точкой доступа, обусловленных работой других точек доступа, измените канал для нее.

  Дополнительные сведения см. в руководстве, прилагаемом к точке доступа.

- Убедитесь в том, что вблизи оборудования Wi-Fi не работает микроволновая печь.

  Многие устройства и приборы с поддержкой Wi-Fi работают в том же диапазоне частот (2,4 ГГц), что и беспроводная локальная сеть. Работа микроволновой печи во время обмена данными по Wi-Fi может привести к снижению скорости передачи данных, сужению диапазона обмена данными или прерыванию связи.

В начало страницы