# Персональный компьютер VAIO Fit 11ASVF11N1

## Инструкции по работе с пером

Аккуратно прикасаясь к экрану или следуя за предметом на экране входящим в комплект поставки или приобретенным отдельно пером (Цифровое перо), вы можете интуитивно работать с компьютером VAIO.

#### Перемещение курсора на экране

Удерживайте перо близко к экрану, не касаясь его. На экране появится маленький курсор. Переместите перо в нужном направлении.

#### Чтобы щелкнуть (нажать), выполните следующие действия

Коснитесь ручкой нужной точки на экране.

Используйте это действие для выбора параметра, например ОК или Отмена, выбора элемента меню или выполнения других действий, для которых обычно требуется нажать левую кнопку мыши.

#### Действия по выполнению двойного щелчка (двойного нажатия)

Быстрым движением коснитесь ручкой нужной точки на экране два раза.

Можно запустить приложение или открыть файл двойным касанием его значка.

#### Действия по выполнению правого щелчка мышью (нажатие и удержание)

Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку пера, затем коснитесь необходимого элемента на экране один раз. В зависимости от места касания экрана может появиться раскрывающееся меню.

Это действие можно также выполнить, удерживая перо на необходимом элементе несколько секунд.

#### Действия по выполнению перетаскивания (перемещение элемента)

Мягко поместите перо на элемент, который необходимо переместить, затем перетащите элемент на экране для перемещения.

#### Действия по выполнению удаления текста

В зависимости от приложения можно удалить текст.

Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку ручки, аккуратно поместите ручку на первый элемент текста, который необходимо стереть, затем проведите ручкой по тексту до последнего элемента, который необходимо стереть. Нажмите клавишу Delete или Backspace, чтобы удалить текст.

#### Примечание

- Используйте перо из комплекта поставки или перо, приобретенное дополнительно.

- Хвостовой колпачок содержит магнит. Не подносите близко к перу объекты, которые легко поддаются влиянию магнитного воздействия (например, кредитные карты). Это может привести к потере записанных данных.

- При работе с приложением, которое использует цифровой компас, держите перо подальше от компьютера VAIO с целью предотвращения влияния встроенного магнита Хвостовой колпачок на магнитометр компьютера.

- При использовании пера пальцы можно держать на экране. При перемещении ручки по сенсорному экрану управление им с помощью пальцев становится невозможным.

- В зависимости от экрана может не удаться использовать перо для прокручивания экрана.

- Это перо не оснащено переключателем питания. Для использования пера вставьте в него необходимую батарею.

- Если перо не функционирует правильно, замените батарею. Более подробные сведения см. в разделе Замена батареи пера.

- При работе с дополнительным пером (VGP-STD2) используйте черный наконечник, который на момент поставки был установлен на перо. Запасной наконечник серого цвета использовать нельзя.

- Во избежание проглатывания мелких деталей (таких как наконечник пера, Хвостовой колпачок, крючок пера, аккумулятор) держите их в недоступном для детей месте.

#### Совет

- Некоторые приложения распознают силу нажатия пером и соответственно изменяют толщину линии пера.

- Нажмите кнопку пера рядом с экраном, чтобы запустить приложение. Дополнительную информацию см. в разделах Обрезка изображения, отображаемого на экране компьютера (VAIO Clip) и Запуск приложения создания для заметок (VAIO Paper).

В начало страницы

### См. также

- Инструкции по использованию сенсорного экрана (модели, оснащенные сенсорным экраном)
- Обрезка изображения, отображаемого на экране компьютера (VAIO Clip)
- Запуск приложения создания для заметок (VAIO Paper)

В начало страницы