# Персональный компьютер VAIO Fit 11ASVF11N1

## Замена батареи пера

Заменяйте аккумулятор, когда ручка (Цифровое перо) начинает работать неверно.

При использовании приблизительно в течение 4 часов в день заменять аккумулятор потребуется каждые 18 месяцев. Используйте щелочные элементы питания LR61 (LR8D425).

1. Снимите Хвостовой колпачок с пера, затем извлеките батарею.

2. Вставьте батарею в перо полюсом + в сторону наконечника.

3. Повторно присоедините Хвостовой колпачок.

#### Примечание

- Не снимайте Хвостовой колпачок, за исключением случаев необходимости замены батареи.

- Если перо не будет использоваться в течение некоторого времени, извлеките батарею.

- Для пера не следует использовать аккумуляторные батареи, доступные в розничной продаже. Перезаряжаемый аккумулятор может протечь или привести к неверной работе устройства.

- После разрядки батареи незамедлительно замените ее на новую. При нахождении в ручке разряженный аккумулятор может протечь.

- Не пытайтесь перезарядить батарею.

- См. прилагаемое руководство по технике безопасности.

В начало страницы

### См. также

- Инструкции по работе с пером

В начало страницы