Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка/извлечение аккумулятора

Аккумулятор устанавливается в соответствующий отсек в нижней части компьютера VAIO.

## Действия по установке аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода, затем закройте крышку ЖК-дисплея.

1. Совместите аккумулятор с передней стороной аккумуляторного отсека.

1. Поверните аккумулятор в направлении стрелки и задвиньте его в отсек.

1. Затяните три винта монетой.

## Для извлечения аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода, затем закройте крышку ЖК-дисплея.

1. Ослабьте три винта монетой.

1. Немного вытяните аккумулятор в направлении стрелки.

Примечание

- Не вытягивайте аккумулятор с усилием, когда он не извлекается. Еще раз ослабьте винты.

1. Извлеките аккумулятор из компьютера VAIO.

Совет

- Если компьютер VAIO не распознает аккумулятор, нажмите и удерживайте кнопку выключения батареи компьютера в течение примерно трех секунд тонким, крепким предметом (таким как скрепка для бумаги). Если это не устраняет проблему, извлеките аккумулятор и установите его снова.

Примечание

- Если аккумуляторная батарея будет извлечена, когда компьютер VAIO включен или находится в спящем режиме, все несохраненные данные будут утеряны, если компьютер не подключен к электросети через адаптер переменного тока.
  Обязательно отключайте компьютер перед извлечением аккумулятора.

См. также
Зарядка аккумулятора
Примечания по использованию аккумулятора
Выключение компьютера VAIO