Руководство пользователя VAIO VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Series

Часто задаваемые вопросы

#### Что делать, если фильмы или звуковые дорожки, принимаемые через беспроводную локальную сеть, не воспроизводятся или их воспроизведение прерывается? Чем объясняется низкая скорость передачи данных?

- Переместите компьютер VAIO дальше от препятствий и ближе к точкам доступа, с которыми может потребоваться установить связь.
  Возможность установления связи зависит от расстояния, наличия препятствий, конфигурации устройств, мощности радиосигнала, помех радиосвязи, материалов стен, работающего программного обеспечения и т.п.

- Точка доступа, с которой установлено соединение, может быть временно перегружена, когда через нее осуществляется обмен данными с большим количеством других устройств.
  Немного подождите и повторите попытку.

- Измените канал, заданный для точки доступа. Изменение канала может привести к снижению помех в беспроводной сети и повышению скорости передачи данных.
  Низкая скорость передачи данных, возможно, обусловлена помехами в канале точки доступа.

- При наличии помех связи с точкой доступа, обусловленных работой других точек доступа, измените канал для точки доступа.
  Дополнительные сведения см. в руководстве, прилагаемом к точке доступа.

- Убедитесь в том, что вблизи оборудования беспроводной локальной сети не работает микроволновая печь.
  Многие устройства и приборы работают в том же диапазоне частот (2,4 ГГц), что и беспроводная локальная сеть. Работа микроволновой печи во время обмена данными по беспроводной локальной сети может привести к снижению скорости передачи данных, сужению диапазона обмена данными или прерыванию связи.

- Убедитесь в том, что в окне Электропитание в разделе Параметры адаптера беспроводной сети выбран режим Максимальная производительность. [Подробно]