Руководство пользователя VAIO VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1 Series

Задача

# Установка и извлечение карт памяти SD

Данный компьютер VAIO оснащен гнездом карты памяти SD. Это гнездо может использоваться для передачи данных между цифровыми камерами, портативными видеокамерами, аудиопроигрывателями и другими аудио- и видеоустройствами.
Гнездо SD компьютера предназначено для установки карт памяти следующих типов:

- карта памяти SD;

- карта памяти SDHC;

- карта памяти SDXC.

## Действия по установке карт памяти SD

1. Найдите гнездо карт памяти SD.

1. Удерживайте карту памяти SD таким образом, чтобы стрелка указывала на гнездо, после чего аккуратно вставьте ее в гнездо до щелчка.

Значок карты памяти SD появляется в окне Компьютер после установки в гнездо карты памяти данного типа.
Примечание

- Соблюдайте осторожность и не вставляйте карту памяти SD другой стороной. Если с усилием вставить перевернутую карту памяти в гнездо, оно может быть повреждено. Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с руководством, поставляемым вместе с картой памяти SD.

- Значок карты памяти SD появляется в окне Компьютер после установки в гнездо карты памяти данного типа.

Совет

- Когда карта памяти SD вставляется в гнездо в первый раз, может появиться запрос установки программного обеспечения драйвера. При появлении запроса следуйте инструкциям на экране по установке программного обеспечения.

- Во время чтения данных с карты памяти SD или во время записи на нее горит индикатор доступа к карте памяти.

## Действия по извлечению карты памяти SD

1. Найдите гнездо карт памяти SD.

1. Убедитесь, что индикатор доступа к карте не горит.

1. Нажмите на карту памяти SD в сторону компьютера VAIO и освободите ее.

1. Вытяните карту памяти SD наружу и извлеките ее из гнезда.

См. также
Замечания об использовании карт памяти SD